|  |  |
| --- | --- |
| **Prokuratura_1** | **прокуратура на република българия**  |
| **БЮРО ПО ЗАЩИТА ПРИ ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР** |

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А“ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, С ПРЕДМЕТ:

**„Доставка на спортно оборудване и уреди, за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор, по четири обособени позиции:**

**Обособена позиция № 1: Доставка на оборудване за практикуване на бойно-приложни спортове;**

**Обособена позиция № 2: Доставка на уреди за кардио тренировка;**

 **Обособена позиция № 3: Доставка на принадлежности за спортна зала;**

**Обособена позиция № 4: Доставка на фитнес уреди“.**

**I. Пълно описание на предмета на поръчката и технически спецификации:** Предметът на настоящата обществена поръчка включва: Доставка на спортно оборудване и уреди, за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор, по четири обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Доставка на оборудване за практикуване на бойно-приложни спортове;

Обособена позиция № 2: Доставка на уреди за кардио тренировка;

 Обособена позиция № 3: Доставка на принадлежности за спортна зала;

Обособена позиция № 4: Доставка на фитнес уреди.

**Техническа спецификация по Обособена позиция № 1:** Доставка на оборудване за практикуване на бойно-приложни спортове.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Артикул** | **Брой /Комплект** | **Описание** |
| **1.** | **НАСТИЛКА ЗА БОЙНИ ИЗКУСТВА** | **1бр.** | За практикуване на бойни изкуства, техники и тактики за защита. |
|  | **Състав и описание** |  | Настилката да е съставена от меки постелки подредени по начин, препятстващ тяхното разместване. Да са покрити с покривало за по-висока безопасност, износоустойчивост и хигиена. |
| **Технически параметри** |  | Размери на настилката 100 кв.м.Размер на отделните елементи:2 000мм. х 1 000мм. Височина на всеки елемент: не по-малко от 50мм.1. Материал за покривалото: винил с

двустранно PVC покритие.  |
| **Конструктивни изисквания**  |  | Постелките да образуват еднородна повърхност без по-високи или ниски части;Отклонението в зададените размери да не надвишава +/- 0.5%;Обхващайки периферията на тепиха, покривалото да ограничава свободното движение на постелките. |
| **Изисквания за ергономия и техническа естетика** |  | Оцветяване на покривалото: едноцветно (в сив, син или зелен цвят). |
| **Изисквания за безопасност** |  | Закрепване/закопчаване на покривалото: велкро или алтернативен безопасен и надежден способ. |
| **Комплектност** |  | Брой на съставните елементи: 50бр.Покривало с размер на лицевата част: 100 кв.м. (10м. Х 10м.) |
| **2.** | **БОКСОВ ЧУВАЛ** | **4бр.** | За практикуване на бокс, приложни техники за защита, кардио и аеробна тренировка. |
|  | **Състав и описание** |  | Боксовият чувал да е кожено или изработено от синтетичен материал цилиндрично тяло с пълнеж от гумени гранули, смес от гумени стърготини, дунапрен и парцали или друг материал, които придава на продукта равномерна плътност по цялата му повърхност. |
|  | **Технически параметри** |  | Височина на цилиндричната част:от 150 до 160 см.Диаметър на цилиндричната част:от 30 до 45 см.  |
|  | **Конструктивни изисквания**  |  | Наличие на усиленa външнa и вътрешнa цилиндрична торба с пълнеж;Метален ринг за закрепване в горната част на цилиндъра;Захващане на веригите за чувала чрез метални капси или халки; Наличие на халки на веригите, за закрепване към носещия карабинер.  |
|  | **Изисквания за ергономия и техническа естетика**  |  | Обработка срещу корозия на комплекта за закрепване; |
|  | **Изисквания за безопасност** |  | Надежден и безопасен комплект за закрепване;Гладка повърхност без външни шевове;Умерена плътност.  |
|  | **Изисквания към суровините, материалите и комплектуващите изделия** |  | Външен цилиндър изработен от усилен винил;Пълнеж: смес от гумени гранули, дунапрен и парцали.  |
|  | **Комплектност** |  | Боксов чувал;Комплект вериги и карабинер за закрепване. |
| **3.** | **ТРЕНИРОВЪЧНИ ТОРБИ****ТИП “BULGARIAN BAG” или еквивалент** | **10бр.** | За функционална тренировка и мускулна издръжливост, развитие на анаеробен капацитет |
|  | **Състав и описание** |  | Тренировъчната торба да е кожено тяло с бъбрековидна форма с дръжки и ремъци, както и специално обшити „уши“ за тренировка на здрав хват. |
|  | **Технически параметри** |  | Модел със среден размер (Medium Range);Тегло от 10кг. до 12кг. |
|  | **Конструктивни изисквания**  |  | Изработени от здрава естествена кожа;Дръжка и ремък във всеки от краищата;Кожени“Уши“ пришити за трениране на хвата - 3бр; |

**Техническа спецификация по Обособена позиция № 2:** Доставка на уреди за кардио тренировка.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Артикул** | **Брой /Комплект** | **Описание** |
| **1.** | **БЯГАЩА ПЪТЕКА** | **2бр.** | За аеробна и кардио тренировка. |
|  | **Състав и описание** |  | Монолитна рама;Захранващ блок;Електродвигател;Работна лента;Предпазни странични опори;Монитор.  |
|  | **Принцип на действие** |  | Мощен електромотор задвижва работна пътека с променящи се по електронен път наклон и скорост, което позволява контрол на множество параметри (включително предварително зададени от компютъра) на тренировката.Измерването на физиологичните показатели на трениращия се осъществява чрез система от датчици, а текущите данни се извеждат на контролен монитор.  |
|  | **Технически параметри** |  | Размери на работната лента: не по-малък от д 145см./ ш 50см.;Минимална мощност на задвижващия електромотор: 4,0 к.с.;Минимална /максимална скорост на работната лента: от 0,8км/ч. - 20км/ч.;Максимален градиент:механизъм с електронен контрол за промяна на  наклона в диапазон от 0 до 15º;Максимално тегло на трениращия: не по-малко от 180кг.  |
|  | **Конструктивни изисквания**  |  | Стабилна монолитна конструкция;Да е налична система за автоматично смазване на работната лента;Монитор за основните показатели на тренировката: текуща програма, време, пулс, калории, натоварване, разстояние, скорост;Да е налична система за измерване на пулса;  |
|  | **Изисквания за ергономия и техническа естетика**  |  | Наличие на поставка за напитки, мобилен телефон;Удобни странични опори с покритие от полиуретан.  |
|  | **Изисквания за безопасност** |  | Механизъм за нивелиране и стабилизиране;Бутон за аварийно изключване;Система (амортисьор) за предпазване на ставите;  |
|  | **Комплектност** |  | Съгласно вложения в оригиналната опаковка опис на фирмата-производител. |
| **2.** | **ГРЕБЕН ТРЕНАЖОР**  | **2бр.** | За аеробна, кардио и комплексна тренировка на скелетната мускулатура. |
|  | **Състав и описание** | . | Вентилатора да е със спираловиден регулатор;Рама;Работната верига да е с никелирано покритие;Опората за краката да е с варираща по размер стъпенка;Подвижна седалка;Дръжката да е с 10 градусова извивка;Монитора да се захранва от батерии и по индукционен път от ротора на уреда. |
|  | **Принцип на действие** |  | Маховик с регулирано съпротивление на въздуха се задвижва от работна верига.Седнал върху подвижната пейка, с движение симулиращо гребане, трениращия изтегля работната верига, натоварвайки при това движения почти всички мускули на тялото си. |
|  | **Технически параметри** |  | Степени за увеличаване на тренировъчното натоварване: не по-малко от 10.Дължина на сглобения уред:от 220 см.до 250 см.;Ширина на сглобения уред: от 50см. до 60 см.; Височина на сглобения уред: от 80см. до 90 см.;Максимално тегло на трениращия: не по-малко от 180кг. |
|  | **Конструктивни изисквания**  |  | Стабилна конструкция;Система за задвижване: с работна  верига;Тип на подвижната седалка: с ролкова система;Система за стабилно фиксиране на стъпалата;Монитор / дисплей за основните показатели на тренировката да включва: текуща програма, време, изминато разстояние (брой загребвания), скорост на загребванията, пулс, разход на калории;  |
|  | **Изисквания за ергономия и техническа естетика**  |  | Регулируеми по размер стъпенки;Работни ъгли изчислени за естествено положение на тялото в хода на изпълнение на упражнението.  |
|  | **Комплектност** |  | Съгласно вложения в оригиналната опаковка опис на фирмата-производител. |

**Техническа спецификация по Обособена позиция № 3:** Доставка на принадлежности за спортна зала.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Артикул** | **Брой /Комплект** | **Описание** |
| **1.** | **ОЛИМПИЙСКИ ЛОСТ** | **4бр.** | За вдигане на тежести и практикуване на кросфит тренировки. |
|  | **Състав и описание** |  |  Олимпийският лост представлява метален прът изработен от стомана със специални якостни свойства, в двата края на който са монтирани въртящи се накрайници за дискове с различна тежест. |
|  | **Технически параметри** |  | Общо тегло: 20кг.Обща дължина: от 210см. до 220см.Диаметър на въртящитесе накрайници: 50 мм. |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Да е с накатка върху грифа за по здраво захващане;Да е с лагери в накрайниците за тежести;Калибровка за прецизност и точност на теглото; |
| **2.** | **ДИСКОВЕ (ТЕЖЕСТИ) ЗА ОЛИМПИЙСКИ ЛОСТ**  | **50бр.** | За увеличаване/намаляване на тежестта при практикуване на вдигане на тежести и кросфит тренировки. |
|  | **Състав и описание** |  | Представляват дискове с различен диаметър и обозначение за теглото. |
|  | **Технически параметри** |  | Тегло на всеки диск съответно:20кг., 15кг.,10кг., 5кг. и 2,5кг.Диаметър на вътрешния отвор: 51 мм. |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Ръкохватки за хващане;Синтетично покрити повърхности (каучуково или ПВЦ покритие);  |
|  | **Изисквания за ергономия и техническа естетика** |  | Да са с еднотипен дизайн (еднакъв брой ръкохватки); Да са с ясни теглови обозначения;Да са с оребряване на ръкохватките; |
|  | **Изисквания за безопасност**  |  | Калибровка за прецизност и точност на теглото; |
|  | **Комплектност** |  | Диск 20кг. - 10бр.Диск 15кг. - 10бр.Диск 10кг. - 10бр.Диск 5кг. - 10бр.Диск 2,5кг. - 10бр. |
| **3.** | **ФИКСИРАЩА ВТУЛКА ЗА ОЛИМПИЙСКИ ЛОСТ** | **8бр.** | За фиксиране на дисковете (и увеличаване на теглото) на олимпийския лост |
|  | **Състав и описание** |  | Представляват метална втулка с перчати винтове за неподвижно закрепване към въртящите се накрайници на лоста и винтов механизъм за пристягане и фиксиране на дисковете. |
|  | **Технически параметри** |  | Тегло: 2,5кг.Диаметър на вътрешния отвор: 51 мм. |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Да е с перчати винтове за закрепване към въртящите се накрайници;Да са с винтов механизъм за прстягане и фиксиране на дисковете;Да са с отсъстват хлабини и луфтове след затягане на винтовите механизми.Калибровка за прецизност и точност на теглото; |
| **4.** | **НОРМАЛНО ОГЪНАТ ЛОСТ ( EZ ЛОСТ)** | **1бр.** | За тренировка мускулите на ръцете, горната част на тялото и кросфит тренировки. |
|  | **Състав и описание** |  | EZ лостът представлява изкривен по специален начин метален прът изработен от стомана със специални якостни свойства, в двата края на който се нареждат дискове с различна тежест. Различната кривина на EZ лоста позволява по-удобен хват, за по-добро изолиране на тренираната мускулна група. |
|  | **Технически параметри** |  | Тегло на лоста от 8кг. до 12кг.Дължина от 120см. до 160см.Диаметър на накрайниците с резба:30мм. |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Накрайниците да са с с резба и винт за фиксиране на тежестите;Грифа на лоста да е с накатка, за по здраво захващане; |
|  | **Изисквания за безопасност** |  | Калибровка за прецизност и точност на теглото;Да отсъстват хлабини и луфтове след затягане на винтовете; |
|  | **Комплектност** |  | EZ лост нормално огънат с резба и 2бр притягащи винтове; |
| **5.** | **СИЛНО ОГЪНАТ ЛОСТ** **( EZ ЛОСТ)** | **1 бр.** | За тренировка мускулите на ръцете, горната част на тялото и кросфит тренировки. |
|  | **Състав и описание** |  | EZ лостът представлява изкривен по специален начин метален прът изработен от стомана със специални якостни свойства, в двата края на който се нареждат дискове с различна тежест. Различната кривина на EZ лоста позволява по-удобен хват за по-добро изолиране на тренираната мускулна група. |
|  | **Технически параметри** |  | Тегло на лоста от 8кг. до 12кг.Дължина от 120см. до 160см.Диаметър на накрайниците с резба:30мм. |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Накрайниците да са с резба и винт за фиксиране на тежестите;Грифа на лоста да е с накатка, за по здраво захващане; |
|  | **Изисквания за безопасност** |  | Калибровка за прецизност и точност на теглото;Да отсъстват хлабини и луфтове след затягане на винтовете; |
|  | **Комплектност** |  | EZ лост нормално огънат с резба и 2бр притягащи винтове; |
| **6.** | **РЪКОХВАТКА ЗА ДЪМБЕЛ** | **12бр.** | За тренировка мускулите на ръцете, горната част на тялото и кросфит тренировки. |
|  | **Състав и описание** |  | Ръкохватката за дъмбел представлява къса метална ръкохватка изработена от стомана със специални якостни свойства, в двата края на която се нареждат дискове с различна тежест. |
|  | **Технически параметри** |  | Дължина: от 30см. до 40см.Диаметър на накрайниците с резба:30мм. |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Накрайниците да са с резба и винт за фиксиране на тежестите;Ръкохватката да е с накатка или гумирано покритие, за по здраво захващане; |
|  | **Изисквания за безопасност** |  | Калибровка за прецизност и точност на теглото;Да отсъстват хлабини и луфтове след затягане на винтовете; |
|  | **Комплектност** |  | Ръкохватка с резба и 2бр притягащи винтове; |
| **7.** | **ДИСКОВЕ ЗА ДЪМБЕЛИ И EZ ЛОСТ** | **108бр.** | За увеличаване/намаляване на тежестта при практикуване на вдигане на тежести и кросфит тренировки. |
|  | **Състав и описание** |  | Представляват дискове с различен диаметър и обозначение за теглото. |
|  | **Технически параметри** |  | Теглото на всеки диск да е съответно:10кг., 5кг. и 2,5кг.Диаметър на вътрешния отвор: 31 мм. |
|  | **Изисквания за безопасност** |  | Да са с ясни теглови обозначения;Калибровка за прецизност и точност на теглото;  |
|  | **Комплектност** |  | Диск 10кг. - 8бр.Диск 5кг. - 50бр.Диск 2,5кг. - 50бр. |
| **8.** | **ФИКСИРАЩА СКОБА ЗА EZ ЛОСТ** | **10бр.** | За фиксиране на дискове върху EZ лостa. |
|  | **Състав и описание** |  | Представляват метална спирална пружина с уширени краища за удобен хват, позволяваща надеждно закрепване, прстягане и фиксиране на дисковете към накрайниците на EZ лоста. |
|  | **Технически параметри** |  | Диаметър на вътрешния отвор - 31 мм. |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Да са тип метална спирална пружина;Да имат уширени краища (метални или пластмасови) за удобно и лесно натягане на пружината; |
|  | **Изисквания за безопасност** |  | Да отсъстват хлабини и луфтове след затягане на винтовете; |
| **9.** | **ГИРА**  | **24бр.** | За бой със сянка, кардио и аеробна тренировка. |
|  | **Състав и описание** |  | Представлява ръкохватка с отлети от двете страни тежести и обозначение за теглото. |
|  | **Технически параметри** |  | Тегло на всяка гира съответно: 1кг. и 3кг. |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Да е със синтетично покрити повърхности (каучуково или ПВЦ покритие);  |
|  | **Изисквания за ергономия и техническа естетика** |  | Гирите да са с еднотипен дизайн (форма); Да са с ясни теглови обозначения; |
|  | **Изисквания за безопасност**  |  | Калибровка за прецизност и точност на теглото; |
|  | **Комплектност** |  | Гира 1кг. - 12бр.Гира 3кг. - 12бр.  |

**Техническа спецификация по Обособена позиция № 4:** Доставка на фитнес уреди.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Артикул** | **Брой /Комплект** | **Описание** |
| **1.** | **ПРЕСА ЗА ГЪРДИ С ТЕЖЕСТИ** | **1бр.** | За тренировка на мускулатурата на гърдите (пекторалис майор). |
|  | **Състав и описание** |  | Неподвижна рама;Тежести, които се приплъзват по фиксирани оси;Теглителен работен стоманен кабел с ПВС покритие;Система от ролки;Лостова система; |
|  | **Принцип на действие** |  | Чрез система от лостове, стоманени кабели и макари, трениращия изтегля работния стоманен кабел с движение симулиращо истласкване напред, при което се постига натоварване на мускулите на гърдите и горната част на торса. |
|  | **Технически параметри** |  | Тежести за увеличаване на тренировъчното натоварване:от 80кг. до 100кг.;Височина на сглобения уред: от 170см. до 175 см.;Ширина на сглобения уред: от 110см. до 120 см.; Дължина на сглобения уред: от 120 до 130 см.;Максимално тегло на трениращия: не по-малко от 180кг. |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Стабилна конструкция;Система за задвижване: стоманен кабел с ПВЦ покритие;Надежден механизъм за фиксиране на подвижните тежести.Тежести с гумирана повърхност;Седалка регулируема по височина;Подходящо антикорозионно покритие от полиестерна прахова боя или алтернативна такава, със сходни свойства; |
|  | **Изисквания за безопасност** |  | Стабилна метална конструкция;Надежден механизъм за фиксиране на подвижната седалка |
|  | **Комплектност** |  | Съгласно вложения в оригиналната опаковка опис на фирмата-производител |
| **2.** | **ПОРТАЛЕН СКРИПЕЦ** | **1бр.** | За тренировка на комплексно натоварване на мускулатурата на горната част на тялото. |
|  | **Състав и описание** |  | Неподвижна рама;Тежести, които се приплъзват по фиксирани оси;Теглителен работен стоманен кабел с ПВС покритие;Система от подвижни направляващи ролки;Ръкохватки; |
|  | **Принцип на действие** | . | Чрез система от подвижни направляващи ролки, стоманени кабели и макари,  трениращия избира височината на началната позиция, от която изтегля  работния стоманен кабел напред, надолу и т.н. при което се постига натоварване  на мускулите на гърдите и горната част на торса. |
|  | **Технически параметри** |  | Тежести за увеличаване на тренировъчното натоварване: от 60кг. до 80кг. (симетрично от двете страни);Височина на сглобения уред:от230см. до 240 см.;Ширина на сглобения уред: от 70см. до 80 см.;Дължина на сглобения уред:от 340 см. до 350 см.; |
|  | **Конструктивни изисквания**  |  | Стабилна конструкция;Система за задвижване: стоманен кабел с ПВЦ покритие;**Накрайник за олимпийски лост** **подвижен в 2 равнини (по вертикала и по хоризонтала), с възможност за** **фиксиране на всяка от основите.** |
|  | **Изисквания за безопасност** |  | Стабилна метална конструкция;Надежден механизъм за фиксиране на подвижните тежести.Надежден механизъм за фиксиране на подвижните ролки. |
|  | **Комплектност** |  | Съгласно вложения в оригиналната опаковка опис на фирмата-производител. |
| **3.** | **МАШИНА ЗА ХИПЕР ЕКСТЕНЗИЯ** | **1бр.** | За тренировка на долните гръбни мускули. |
|  | **Състав и описание** |  | Неподвижна рама;Широка стъпенка;Неподвижни опори за петите и ахилеса.Подвижни във височина опори за горната част на бедрата и таза;Ръкохватки; |
|  | **Принцип на действие** |  | Чрез фиксиране на петите и долната част на ахилесовите сухожилия в неподвижните опори и поставяне на горната предна част на бедрата и таза върху подвижните опори фиксирани на подходяща височина, трениращия навежда напред и изправя назад горната част на тялото си, при което натоварва долните гръбни мускули. |
|  | **Технически параметри** |  | Височина на сглобения уред:от 60см. до 70 см.;Ширина на сглобения уред:от 50см. до 60 см.;Дължина на сглобения уред:от 100см. до 110 см.; Максимално тегло на трениращия: не по-малко от 180кг. |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Стабилна конструкция;Тапицирани подвижни и неподвижни Опори;Тапицерията да е от естествена, изкуствена кожа или полиоретан. |
|  | **Комплектност** |  | Съгласно вложения в оригиналната опаковка опис на фирмата-производител. |
| **4.** | **КОМБИНИРАНА ВИСИЛКА** | **1бр.** | За тренировка на горните гръбни мускули, раменните мускули, коремните мускули, бицепси и трицепси. |
|  | **Състав и описание** |  | Неподвижна рама;Стъпенки;Опори за предмишниците;Ръкохватки; |
|  | **Принцип на действие** |  | Чрез захващане за ръкохватките с различно разположение трениращия има възможност да изпълнява различни упражнения, като работи с тежестта на собственото си тяло за развитие на мускулатурата на горната част на тялото, а също и долната част на коремната мускулатура. |
|  | **Технически параметри** |  | Височина на сглобения уред: от 220см. до 230см.;Ширина на сглобения уред: от 60см. до 70 см.; Дължина на сглобения уред: от 110см. до 120 см.;Максимално тегло на трениращия: не по-малко от 180кг. |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Стабилна конструкция;Да е с тапицерия на опорите за предмишниците;Тапицерията да е от естествена, изкуствена кожа или полиоретан.Накатка срещу приплъзване върху ръкохватките;Подходящо антикорозионно покритие от полиестерна прахова боя или алтернативна такава, със сходни свойства; |
|  | **Комплектност** |  | Съгласно вложения в оригиналната опаковка опис на фирмата-производител. |
| **5.** | **ЛЕГ ПРЕСА** | **1бр.** | За тренировка на мускулите на краката. |
|  | **Състав и описание** |  | Неподвижна рама;Подвижна облегалка;Шейна със стъпенка и накрайници за тежести; |
|  | **Принцип на действие** |  | Чрез подвижна шейна със стъпенка и накрайници за поставяне на тежести,  трениращия разположен върху стабилно фиксираната облегалка изтласква с  крака избраната тежест, при което се постига натоварване  на мускулите на долната част на тялото и краката. |
|  | **Технически параметри** |  | Височина на сглобения уред: от 140см. до 150см.;Ширина на сглобения уред: от 110см. до 120см.;Дължина на сглобения уред: от 210см. до 220см.; Максимално тегло на трениращия: не по-малко от 180кг. |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Стабилна конструкция;Механизъм за фиксиране на различните положения на седалката;Тапицерия на седалката;Тапицерията да е от естествена, изкуствена кожа или полиоретан. |
|  | **Комплектност** |  | Съгласно вложения в оригиналната опаковка опис на фирмата-производител. |
| **6.** | **ПЕЙКА ПОДВИЖНА** | **1бр.** | За тренировка главно на горната част на тялото и като помощен уред за множество упражнения; |
|  | **Състав и описание** |  | Неподвижна рама;Подвижна седалка;Подвижен облегалка; |
|  | **Технически параметри** |  | Височина на сглобения уред: от 40см. до 50 см.;Ширина на сглобения уред:от 80см. до 90 см.; Дължина на сглобения уред: от 120см. до 140 см.;Максимално тегло на трениращия: не по-малко от 180кг.  |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Стабилна конструкция;Диапазон на движение на седалката: от 0 º до 90 º;Диапазон на движение на облегалката: от 0 º до 90 º;Механизъм за фиксиране на различните положения на седалката и облегалката;Да е с тапицирани седалка и облегалка;Тапицерията да е от естествена, изкуствена кожа или полиоретан. |
|  | **Комплектност** |  | Съгласно вложения в оригиналната опаковка опис на фирмата-производител. |
| **7.** | **СКОТОВА ПЕЙКА** | **1бр.** | За тренировка на натоварване мускулите на ръцете ( бицепси); |
|  | **Състав и описание** |  | Неподвижна рама;Поставка за къс лост;Подвижна във височина опора за мишниците; Подвижна във височина седалка; |
|  | **Технически параметри** |  | Работен ъгъл на подвижната във височина опора за мишниците: 60º;Височина на сглобения уред: от 80см. до 90 см.;Ширина на сглобения уред:от 80см. до 90 см.;Дължина на сглобения уред: от 110см. до 120 см.;Максимално тегло на трениращия: не по-малко от 180кг.; |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Стабилна конструкция;Опората за мишниците и седалката са тапицирани;Тапицерията да е от естествена, изкуствена кожа или полиоретан.Да има поставка за лост с тежести |
|  | **Комплектност** |  | Съгласно вложения в оригиналната опаковка опис на фирмата-производител. |
| **8.** | **ЛАТ-ПУЛЕЙ МАШИНА** | **1бр.** | За комбинирана тренировка на мускулатурата на ръцете и гърба. |
|  | **Състав и описание** |  | Неподвижна рама;Тежести, които се приплъзват по фиксирани оси;Теглителен работен стоманен кабел с ПВС покритие;Система от ролки;Упор за горната част на бедрата;Седалка - малка;Стъпенка;Седалка - голяма;Ръкохватка; |
|  | **Принцип на действие** |  | Чрез избор на две работни позиции, задвижвайки система от подвижни тежести, стоманени кабели и макари, трениращия постига натоварване на мускулите на ръцете и гърба. |
|  | **Технически параметри** |  | Включени тежести за увеличаване на тренировъчното натоварване: от 90кг. до 100кг.;Височина на сглобения уред: от 230см. до 240 см.;Ширина на сглобения уред: от 60см. до 70 см.; Дължина на сглобения уред: от 250см. до260 см.;Задвижване: стоманен кабел с ПВС  покритие;Максимално тегло на трениращия:не по-малко от 180кг. |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Стабилна конструкция;Система за задвижване: стоманен кабел с ПВЦ покритие;Надежден механизъм за фиксиране на подвижните тежести.Тежестите да са с гумирана повърхност;Седалките да са тапицирани;Тапицерията да е от естествена, изкуствена кожа или полиоретан. |
|  | **Изисквания за безопасност** |  | Стабилна метална конструкция;Надежден механизъм за фиксиране на подвижните тежести; |
|  | **Комплектност** |  | Съгласно вложения в оригиналната опаковка опис на фирмата-производител. |
| **9.** | **КЛАСИЧЕСКА ЛЕЖАНКА** | **1бр.** | За тренировка на мускулите на гърдите и ръцете. |
|  | **Състав и описание** |  | Неподвижна рама;Тапицирана пейка;Поставка за олимпийски лост; |
|  | **Технически параметри** |  | Височина на сглобения уред: от 120см. 130 см.;Ширина на сглобения уред: от 130см. до 140 см.; Дължина на сглобения уред: от160см. до 165 см.;Максимално тегло на трениращия:не по-малко от 180кг. |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Стабилна конструкция;Поставка за олимпийски лост с  минимум 3 (три) нива;Пейката да е тапицирана;Тапицерията да е от естествена, изкуствена кожа или полиоретан. |
|  | **Изисквания за безопасност** |  | Стабилна метална конструкция;Отсъствие на хлабини и луфтове при пейката. |
|  | **Комплектност** |  | Съгласно вложения в оригиналната опаковка опис на фирмата-производител. |
| **10.** | **ЛЕЖАНКА С ВАРИРАЩ НАКЛОН** | **1бр.** | За тренировка на мускулите в горната част на гърдите и ръцете. |
|  | **Състав и описание** |  | Неподвижна рама;Тапицирана пейка;Поставка за олимпийски лост; |
|  | **Технически параметри** |  | Височина на сглобения уред: От 130см. до 140 см.;Ширина на сглобения уред: от 130см.до 140 см.; Дължина на сглобения уред: от150см. 165 см.;Максимално тегло на трениращия: не по-малко от 180кг. |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Стабилна конструкция;Поставка за олимпийски лост с минимум 3 (три) нива;Пейката с променлив наклон да е тапицирана;Тапицерията да е от естествена, изкуствена кожа или полиоретан. |
|  | **Изисквания за безопасност** |  | Стабилна метална конструкция;Да отсъстват хлабини и луфтове при пейката;Надежден механизъм за фиксиране на пейката при различните положения; |
|  | **Комплектност** |  | Съгласно вложения в оригиналната опаковка опис на фирмата-производител. |
| **11.** | **ПЕЙКА ЗА КОРЕМНИ ПРЕСИ** | **1бр.** | За тренировка на мускулите на корема и косите мускули на хълбоците;  |
|  | **Състав и описание** |  | Неподвижна рама;Подвижна седалка;Подвижен упор за подбедриците; |
|  | **Технически параметри** |  | Височина на сглобения уред: от 55см. до 60 см.;Ширина на сглобения уред: от 65см. до 70 см.; Дължина на сглобения уред: от110см. до 120 см.;Максимално тегло на трениращия: не по-малко от 180кг. |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Стабилна конструкция;Седалката и подвижния упор за подбедриците да са тапицирани;Тапицерията да е от естествена, изкуствена кожа или полиоретан. |
|  | **Изисквания за безопасност** |  | Надеждни механизми за фиксиране на подвижните части;Да отсъстват на хлабини и луфтове; |
|  | **Комплектност** |  | Съгласно вложения в оригиналната опаковка опис на фирмата-производител. |
|  |  |  |  |
| **12.** | **ПРЕСА ЗА РАМО С ТЕЖЕСТИ** | **1бр.** | За тренировка на раменната мускулатура. |
|  | **Състав и описание** |  | Неподвижна рама;Тежести, които се приплъзват по фиксирани оси;Теглителен работен стоманен кабел с ПВС покритие;Система от ролки;Лостова система; |
|  | **Принцип на действие** |  | Чрез система от лостове, стоманени кабели и макари, трениращия изтегля  работния стоманен кабел като отвежда лакти и мишници настрани и нагоре, при  което се постига натоварване на мускулите на раменете и горната част на торса. |
|  | **Технически параметри** |  | Тежести за увеличаване на тренировъчното натоварване:от 30кг. до 60кг.;Височина на сглобения уред: от 140см. до 160 см.;Ширина на сглобения уред: от 90см. до 110 см.; Дължина на сглобения уред: от 90см. до 110 см.;Максимално тегло на трениращия: не по-малко от 180кг. |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Стабилна конструкция;Система за задвижване: стоманен кабел с ПВЦ покритие;Надежден механизъм за фиксиране на подвижните тежести.Тежести с гумирана повърхност;Седалката и опорите за Мишниците да са тапицирани;Тапицерията да е от естествена, изкуствена кожа или полиоретан.Да е с подходящо антикорозионно покритие от полиестерна прахова боя или алтернативна такава, със сходни свойства; |
|  | **Изисквания за безопасност** |  | Стабилна метална конструкция;Надежден механизъм за фиксиране на подвижната седалка |
|  | **Комплектност** |  | Съгласно вложения в оригиналната опаковка опис на фирмата-производител |
| **13.** | **ПЕЙКА ЗА РАМО** | **1бр.** | За тренировка на раменната мускулатура. |
|  | **Състав и описание** |  | Неподвижна рама;Тапицирана седалка;Тапицирана облегалка;Поставка за олимпийски лост; |
|  | **Технически параметри** |  | Височина на сглобения уред: от130см. до 150 см.;Ширина на сглобения уред: от 120см.до 130 см.; Дължина на сглобения уред: от 130см. 150 см.;Максимално тегло на трениращия: не по-малко от 180кг. |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Стабилна конструкция;Поставка за олимпийски лост с минимум 3 (три) нива;Тапицирана седалка да е с възможност за регулиране по височина;Тапицерията да е от естествена, изкуствена кожа или полиоретан. |
|  | **Изисквания за безопасност** |  | Стабилна метална конструкция;Отсъствие на хлабини и луфтове при Седалката и облегалката; |
|  | **Комплектност** |  | Съгласно вложения в оригиналната опаковка опис на фирмата-производител. |
| **14.** | **3D СМИТ МАШИНА** | **1бр.** | За комплексна тренировка на цялата скелетна мускулатура. |
|  | **Състав и описание** |  | Неподвижна рама;Поставка за олимпийски лост, които се приплъзват по фиксирани оси и релси в две равнини: вертикала и хоризонтала;4. Система от лагери за плавно движение;5. Система от фиксатори на лоста по  височина;  |
|  | **Принцип на действие** |  | Чрез фиксиран на подвижни оси лост с тежести, трениращия може да безопасно да тренира мускулите на краката, а при преместване на подвижните оси към предната част на уреда с използването на свободна пейка и регулиран наклон да тренира мускулите от горната част на тялото. |
|  | **Технически параметри** |  | Височина на сглобения уред: от 230см. до 250см.;Ширина на сглобения уред: от 100см. до 120см.;Дължина на сглобения уред: от 190см. до 200см.; Максимално тегло на трениращия: не по-малко от 180кг. |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Стабилна конструкция;Подсилени направляващи оси.Плавно движение по хоризонтала и  вертикала.Система от стабилни фиксатори на тежестта на работна височина. |
|  | **Комплектност** |  | Съгласно вложения в оригиналната опаковка опис на фирмата-производител. |
| **15.** | **ПОСТАВКА ЗА ДЪМБЕЛИ И ГИРИ** | **2бр.** | За подреждане на свободните дъмбели и гири. |
|  | **Състав и описание** |  | Стойката за дъмбели и гири представлява стабилна метална конструкция върху която се подреждат свободните уреди с различна тежест. |
|  | **Технически параметри** |  | Височина: от 55см. до 60 см.;Ширина: от 65см. до 70 см.; Дължина: от 150см. до 200 см.; |
| **16.** | **ПИРАМИДА ЗА ДИСКОВЕ** | **1бр.** | За подреждане на свободните дискове. |
|  | **Състав и описание** |  | Пирамидата за дискове представлява стабилна метална конструкция върху която са стабилно прикрепени накрайници за подреждане (нанизване) на свободните дискове с различна тежест. |
|  | **Технически параметри** |  | Височина: от 60см. до 65 см.;Ширина: от 65см. до 70 см.; Дължина: от 80см. до 90 см.; |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Стабилна конструкция;Минимум шест накрайника за подреждане на дискове;Възможност за подреждане на лостове; |

Предложените от участника уреди и оборудване трябва напълно да отговарят на техническата спецификация.

Доставените уреди и оборудване следва да са нови и неупотребявани.

Изпълнителят е длъжен да осигури подходяща опаковка, гарантираща безопасно транспортиране на стоките.

**Търговска гаранция**:

Гаранцията на доставяните уреди и оборудване да е не по-малко от 2 години. Срокът за гаранционно обслужване започва от деня, следващ подписването на двустранни приемно-предавателни протоколи, удостоверяващи доставката на стоките на посочения от Възложителя адрес.

**Посочените по-горе изисквания се отнасят за всички обособени позиции**.

 **Техническото предложение на участника следва да съдържа подробно описание на начина за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в настоящия раздел.**

**Към техническото предложение следва да бъдат представени фотографски снимки и/или каталог на предлаганите стоки, които ще се доставят.**

**Посочените по-горе изисквания се отнасят за всички обособени позиции**.

Изискванията по техническите спецификации се считат за задължителни минимални изисквания към офертите. Неспазването им води до некласиране на участника от процедурата.

**II. Прогнозна стойност на обществената поръчка:**

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер до 65 166 лв. без ДДС. (шестдесет и пет хиляди сто шестдесет и шест лева) без вкл. ДДС, разделена по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – **8041 лв**. /осем хиляди и четиридесет и един/ без включен ДДС.

Обособена позиция № 2 - **24 333лв.** /двадесет и четири хиляди триста тридесет и три/ без включен ДДС.

Обособена позиция № 3 - **5975** лв. /пет хиляди деветстотин седемдесет и пет/ без включен ДДС.

Обособена позиция № 4 – **26 817 лв**. /двадесет и шест хиляди осемстотин и седемнадесет/ без включен ДДС

Предложения, надхвърлящи прогнозната стойност по съответната обособена позиция, няма да бъдат разглеждани и оценявани от Възложителя.

**III. Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката:**

1. **Срок на договора/ите:**

Срокът на действие на договора за всяка от четирите обособени позиции е до изтичане на срока за отстраняване на гаранционна повреда, считано от датата на изтичане на срока за гаранционното обслужване на стоките, по съответната обособена позиция.

1. **Срок за изпълнение на доставките:**

За всяка от обособените позиции срокът за изпълнение на доставките е до 3 /три/ месеца, считано от датата на сключване на договор за обществената поръчка.

1. **Срок за монтаж**

За всяка от обособените позиции срокът за монтаж на уредите и/или оборудването е до 6 месеца от подписването на двустранен приемо-предавателен протокол, удостоверяващ дата на извършване на доставката. Монтажът следва да бъде извършен в срок до 5 работни дни от получаване на заявка за монтаж. Възложителят може да направи заявка за монтаж по факс, и-мейл адрес или по поща с писмо с обратна разписка. Монтажът следва да бъде извършен на място, посочено от Възложителя в заявката.

1. **Срок за гаранционно обслужване:**

 За всяка от обособените позиции срокът за гаранционно обслужване следва да е не по-кратък от 2 /две/ години. Срокът за гаранционно обслужване започва от деня, следващ подписването на двустранни приемно-предавателни протоколи, удостоверяващи доставката на стоките на посочения от Възложителя адрес.

1. **Срок за отстраняване на повреди и/или дефекти, проявили се в рамките на гаранционния срок**

За всяка от обособените позиции срокът за отстраняване на повреди и/или дефекти, проявили си в рамките на гаранционния срок, е не повече от 10 работни дни. Срокът започва да тече от момента на уведомяване на Изпълнителя за повредата или недостатъка. Възложителят може да направи уведомяването по факс, и-мейл адрес или по поща с писмо с обратна разписка.

1. **Условия за гаранционно обслужване**

През гаранционния срок Изпълнителят е длъжен да осигури гаранционно обслужване на доставените стоки. Гаранционното обслужване се осъществява на място или в сервиз на Изпълнителя. Товаро-разтоварните разходи, както и разходите за транспорт до сервиза и обратно, са за сметка на Изпълнителя. При приемането на стоките за гаранционен ремонт Изпълнителят е длъжен да осигури подходяща опаковка, гарантираща безопасно транспортиране, в случаите когато това е необходимо.

**7. Място на изпълнение на поръчката:**

7.1 Доставката на стоките за всяка обособена позиция се извършват на адрес: гр. София, ул. „Майор Векилски“ №2, ет.2

7.2 Доставката на стоките по всяка обособена позиция се извършва в работното време на Бюрото по защита при главния прокурор и се предава на определено от Възложителя материалноотговорно лице, след предварително уговорен за това час. Работното време на Бюрото по защита при главния прокурор е от 8:30 до 17:00 часа от понеделник до петък.

7.3 Всяка доставка се удостоверява с подписване на приемно-предавателен протокол за доставените стоки.

7.4.При доставката, стоките следва да бъдат придружени със следните документи:

- препоръки за правилна експлоатация;

- указания за монтаж;

- гаранционна карта на производителя.

7.5. Монтажът на стоките се извършва на мястото, посочено от Възложителя в заявката.

**IV.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ**

 Възложителят не поставя изисквания към участниците.

**V. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ:**

5.1.Цената на доставката е крайна и в нея са включени всички разходи, свързани с доставката до посочените от Възложителя места, съгласно представената ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число, но не само – транспортни разходи, товаро-разтоварни разходи, разходи за монтаж и пр.

5.2.Цената на доставката е определена в лева без включен ДДС и не подлежи на завишение през периода на изпълнение на договора.

5.3.Възложителят заплаща авансово цялата стойност по договора за обществена поръчка за съответната обособена позиция, в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на сключване на договора, след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на издадена фактура (хартиена или електронна, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис) за доставка на стоките по съответната обособена позиция.

5.4. За гарантиране на авансово изплатената сума по договора, участникът избран за изпълнител, следва да представи на Възложителя гаранция за авансово плащане, преди сключването на договора.

5.5. Гаранция за авансово плащане е в размер на 100% (сто процента) от стойността на договора с ДДС.

5.6. Гаранцията за авансово плащане следва да бъде представена под формата на парична сума или оригинал на банкова гаранция за авансово плащане, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 4), представен към настоящата документация и валидна от датата на издаването й, до най-малко 15 дни след изтичане на срока за доставка на стоките. В случай че Изпълнителят избере да представи гаранцията под формата на парична сума, същата следва да бъде преведена по банкова сметка на Възложителя както следва:

Българска народна банка,

Банков код **BIC**: BNBGBGSD,

Банкова сметка **IBAN**:BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01

5.7. Гаранцията за авансово плащане се задържа и освобождава от възложителя в съответствие с условията на договора.

5.8. Начин на плащане – по банков път, с платежно нареждане в български лева. Плащането се осъществява по банкова сметка, посочена от Изпълнителя.

**VI. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА.**

Критерий за оценка на офертите по четирите обособени позиции е „най-ниска цена“.

На първо място се класира участникът, предложил най-ниска за изпълнението на поръчката по съответната обособена позиция.

**VII. Срок за валидност на офертата:** не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите.

**VIII. Съдържание на офертата**:

**1.** Данни за лицето, което прави предложението: посочване на единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по тази точка се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;

**2.** Техническо предложение за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция (***Приложение № 2.1.; Приложение № 2.2.; Приложение № 2.3. Приложение № 2.4.***);

**3.** Ценово предложение по съответната обособена позиция (***Приложение № 3.1; Приложение № 3.2. Приложение № 3.3. Приложение № 3.4.***);

**4.** Попълнен образец на оферта с посочен срок на валидност (***Приложение № 1***);

**5.** Пълномощно на лицата, подписали офертата, в случай, че представителната им власт произтича от пълномощното.

Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен и надписан плик, на адрес: гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебната палата, партер, стая 79, „Информационен център“ на Прокуратурата на Република България

Пликът с офертата се надписва, както следва:

**ОФЕРТА**

 ***ДО***

***ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ***

***бул. ”Витоша” № 2***

***гр. София***

***За участие по Глава Осма „а“ от ЗОП чрез публична покана, с предмет*** ***Доставка на спортно оборудване и уреди за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор по четири обособени позиции, както следва:***

***Обособена позиция № 1: Доставка на оборудване за практикуване на бойно-приложни спортове.***

***Обособена позиция № 2: Доставка на уреди за кардио тренировка.***

***Обособена позиция № 3: Доставка на принадлежности за спортна зала.***

***Обособена позиция № 4: Доставка на фитнес уреди.***

за обособена позиция №………………………………

***(посочва се номера на обособената позиция, за която участникът подава оферта)***

.......................................................................................................................................................

/*име на Участника /*

.......................................................................................................................................................

*/пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава/*

*.*......................................................................................................................................................

*/лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/*

****

**Приложение № 1**

До

Прокуратура на Република България,

бул. “Витоша” № 2,

София, 1000

**ОФЕРТА**

За участие в процедура по глава осем „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка, с предмет: ***Доставка на спортно оборудване и уреди за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор по четири обособени позиции, както следва:***

***Обособена позиция № 1: Доставка на оборудване за практикуване на бойно-приложни спортове.***

***Обособена позиция № 2: Доставка на уреди за кардио тренировка.***

***Обособена позиция № 3: Доставка на принадлежности за спортна зала.***

***Обособена позиция № 4: Доставка на фитнес уреди.***

за обособена позиция № **….. – „……………….“**

от ................................………………….....................................*(пълно наименование на участника и правно-организационната му форма)*, представлявано от ……………………………….............................………………………… *(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН и длъжност на представляващия участника, адрес за кореспонденция)*,

с ЕИК: ………………..................................…………… с адрес на управление: ................................…………………………….., ИН по ДДС ……………, БУЛСТАТ:……………………………..,банкова сметка …………………….………,

банков код…………………………….., банка ……………………………………...,

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с публичната покана по глава осем „а“ от ЗОП,

**З А Я В Я В А М Е:**

1. Желаем да участваме в процедурата за възлагане на обществена поръчка по ЗОП чрез публична покана с посочения по-горе предмет.

2. Тази оферта е със срок на валидност …........ (с думи) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите.

3. Поемаме ангажимента да изпълним поръчката в сроковете, съгласно посочените от Възложителя в поканата изисквания, считано от датата на влизане в сила на договора за изпълнение на обществената поръчка.

4. Приемаме всички изисквания, посочени от Възложителя в публичната покана.

Дата …………2014 г.

С уважение: (трите имена, подпис и печат)

**Приложение № 2.1.**

До

Прокуратурата на Република България

гр. София, бул. „Витоша” № 2

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осем „а“ от ЗОП, с предмет: **„………………..”,** по обособена позиция № **….. – „………………………….“.**

**ОТ**

Участник: **.......................................................................................................;**

Адрес: .............................................................................................................;

Тел.: .............., факс: .............;

регистриран по ф.д. №................/………….. по описа на ........................... Окръжен/Градски съд;

ИН по ДДС: **...........................,** ЕИК по БУЛСТАТ **................................;**

Представлявано от **.........................................................................................**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

**С настоящото декларираме:**

1. Запознати сме с условията, посочени в Публичната покана.
2. Приемаме изцяло, без резерви или ограничения всички условия на настоящата обществена поръчка.
3. Предлагаме следното техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя:
* **Срок за изпълнение на доставките:……………………………**
* **Срок за монтаж:…………………………………………………..**
* **Срок за гаранционно обслужване:…………………………….**
* **Срок за отстраняване на повреди и/или дефекти, проявили се в рамките на гаранционния срок:……………………………….**
* **Условия за гаранционно обслужване:……………………….**
* **Място за изпълнение на доставката:…………………………**

*/Участникът следва да попълни с конкретно предложение всяко от посочените по-горе изисквания /*

1. Декларирам, че доставяните стоки ще са нови и неупотребявани.
2. Декларирам, че при доставката стоките ще бъдат придружени със следните документи:

- препоръки за правилна експлоатация;

- указания за монтаж;

- гаранционна карта на производителя.

 6. Декларирам, че ще осигуря подходяща опаковка, гарантираща безопасно транспортиране на стоките.

1. Технически характеристики на предлаганите стоки:

Всеки участник попълва дясната колона на таблиците с конкретните данни на своето предложение за съответния вид стока. Под тях може да запише в табличен или текстов формат допълнителна информация, допълваща данните в таблиците или разширяваща кръга на техническите параметри на предложението с нови показатели. Попълването на данните за посочените в таблиците показатели е задължително.

**Оборудване за практикуване на БОЙНО-ПРИЛОЖНИ СПОРТОВЕ.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Артикул** | **Брой /Комплект** | **Описание** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА** |
| **1.** | **НАСТИЛКА ЗА БОЙНИ ИЗКУСТВА** | **1бр.** | За практикуване на бойни изкуства, техники и тактики за защита. |  |
|  | **Състав и описание** |  | Настилката да е съставена от меки постелки подредени по начин, препятстващ тяхното разместване. Да са покрити с покривало за по-висока безопасност, износоустойчивост и хигиена. |  |
|  | **Технически параметри** |  | Размери на настилката 100 кв.м.Размер на отделните елементи:2000мм. Х 1000мм. Височина на всеки елемент: не по-малко от 50мм.Материал за покривалото: винил с двустранно PVC покритие.  |  |
|  | **Конструктивни изисквания**  |  | Постелките да образуват еднородна повърхност без по-високи или ниски части;Отклонението в зададените размери да не надвишава +/- 0.5%;Обхващайки периферията на тепиха, покривалото да ограничава свободното движение на постелките. |  |
|  | **Изисквания за ергономия и техническа естетика** |  | Оцветяване на покривалото: едноцветно (в сив, син или зелен цвят). |  |
|  | **Изисквания за безопасност** |  | Закрепване/закопчаване на покривалото: велкро или алтернативен безопасен и надежден способ. |  |
|  | **Комплектност** |  | Брой на съставните елементи: 50бр.Покривало с размер на лицевата част: 100 кв.м. (10м. Х 10м.) |  |
| **2.** | **БОКСОВ ЧУВАЛ** | **4бр.** | За практикуване на бокс, приложни техники за защита, кардио и аеробна тренировка. |  |
|  | **Състав и описание** |  | Боксовия чувал да е кожено или изработено от синтетичен материал цилиндрично тяло с пълнеж от гумени гранули, смес от гумени стърготини, дунапрен и парцали или друг материал, които придава на продукта равномерна плътност по цялата му повърхност. |  |
|  | **Технически параметри** |  | Височина на цилиндричната част: от 150 до 160 см.Диаметър на цилиндричната част: от 30 до 45 см.  |  |
|  | **Конструктивни изисквания**  |  | Наличие на усиленa външнa и вътрешнa цилиндрична торба с пълнеж;Метален ринг за закрепване в горната част на цилиндъра;Захващане на веригите за чувала чрез метални капси или халки; Наличие на халки на веригите, за закрепване към носещия карабинер.  |  |
|  | **Изисквания за ергономия и техническа естетика**  |  | Обработка срещу корозия на комплекта за закрепване; |  |
|  | **Изисквания за безопасност** |  | Надежден и безопасен комплект за закрепване;Гладка повърхност без външни шевове;Умерена плътност.  |  |
|  | **Изисквания към суровините, материалите и комплектуващите изделия** |  | Външен цилиндър изработен от усилен винил;Пълнеж: смес от гумени гранули, дунапрен и парцали.  |  |
|  | **Комплектност** |  | Боксов чувал;Комплект вериги и карабинер за закрепване. |  |
| **3.** | **ТРЕНИРОВЪЧНИ ТОРБИ****ТИП “BULGARIAN BAG” или еквивалент** | **10бр.** | За функционална тренировка и мускулна издръжливост, развитие на анаеробен капацитет; |  |
|  | **Състав и описание** |  | Тренировъчната торба да е кожено тяло с бъбрековидна форма с дръжки и ремъци, както и специално обшити „уши“ за тренировка на здрав хват. |  |
|  | **Технически параметри** |  | Модел със среден размер (Medium Range);Тегло от 10кг. до 12кг. |  |
|  | **Конструктивни изисквания**  |  | Изработени от здрава естествена кожа;Дръжка и ремък във всеки от краищата;Кожени“Уши“ пришити за трениране на хвата - 3бр; |  |

***Приложение:***

*Фотографски снимки и/или каталог на предлаганите стоки, които ще се доставят.*

*Дата:…………2014 г. Подпис и печат*

 *(име) (длъжност)*

**Приложение № 2.2.**

До

Прокуратурата на Република България

гр. София, бул. „Витоша” № 2

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осем „а“ от ЗОП, с предмет: **„………………..”,** по обособена позиция № **….. – „………………………….“.**

**ОТ**

Участник: **.......................................................................................................;**

Адрес: .............................................................................................................;

Тел.: .............., факс: .............;

регистриран по ф.д. №................/………….. по описа на ........................... Окръжен/Градски съд;

ИН по ДДС: **...........................,** ЕИК по БУЛСТАТ **................................;**

Представлявано от **.........................................................................................**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

**С настоящото декларираме:**

1. Запознати сме с условията, посочени в Публичната покана.
2. Приемаме изцяло, без резерви или ограничения всички условия на настоящата обществена поръчка.
3. Предлагаме следното техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя:
* **Срок за изпълнение на доставките:…………………………………**
* **Срок за монтаж:………………………………………………………..**
* **Срок за гаранционно обслужване:………………………………….**
* **Срок за отстраняване на повреди и/или дефекти, проявили се в рамките на гаранционния срок:………………………………………**
* **Условия за гаранционно обслужване:………………………………..**
* **Място за изпълнение на доставката: …………………………………**

*/Участникът следва да попълни с конкретно предложение всяко от посочените по-горе изисквания /*

1. Декларирам, че доставяните стоки ще са нови и неупотребявани.
2. Декларирам, че при доставката стоките ще бъдат придружени със следните документи:

- препоръки за правилна експлоатация;

- указания за монтаж;

- гаранционна карта на производителя.

 6. Декларирам, че ще осигуря подходяща опаковка, гарантираща безопасно транспортиране на стоките.

7.Технически характеристики на предлаганите стоки:

Всеки участник попълва дясната колона на таблиците с конкретните данни на своето предложение за съответния вид стока. Под тях може да запише в табличен или текстов формат допълнителна информация, допълваща данните в таблиците или разширяваща кръга на техническите параметри на предложението с нови показатели. Попълването на данните за посочените в таблиците показатели е задължително.

**УРЕДИ ЗА КАРДИО ТРЕНИРОВКА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Артикул** | **Брой /Комплект** | **Описание** | **Предложение на участника** |
| **1.**  | **БЯГАЩА ПЪТЕКА** | **2бр.** | За аеробна и кардио тренировка. |  |
|  | **Състав и описание** |  | Монолитна рама;Захранващ блок;Електродвигател;Работна лента;Предпазни странични опори;Монитор.  |  |
|  | **Принцип на действие** |  | Мощен електромотор задвижва работна пътека с променящи се по електронен път наклон и скорост, което позволява контрол на множество параметри (включително предварително зададени от компютъра) на тренировката.Измерването на физиологичните показатели на трениращия се осъществява чрез система от датчици, а текущите данни се извеждат на контролен монитор.  |  |
|  | **Технически параметри** |  | Размери на работната лента: не по-малък от д 145см./ ш 50см.;Минимална мощност на задвижващия електромотор: 4,0 к.с.;Минимална /максимална скорост на работната лента: от 0,8км/ч. - 20км/ч.;Максимален градиент:механизъм с електронен контрол за промяна на  наклона в диапазон от 0 до 15º;Максимално тегло на трениращия: не по-малко от 180кг.  |  |
|  | **Конструктивни изисквания**  |  | Стабилна монолитна конструкция;Да е налична система за автоматично смазване на работната лента;Монитор за основните показатели на тренировката: текуща програма, време, пулс, калории, натоварване, разстояние, скорост;Да е налична система за измерване на пулса;  |  |
|  | **Изисквания за ергономия и техническа естетика**  |  | Наличие на поставка за напитки, мобилен телефон;Удобни странични опори с покритие от полиуретан.  |  |
|  | **Изисквания за безопасност** |  | Механизъм за нивелиране и стабилизиране;Бутон за аварийно изключване;Система (амортисьор) за предпазване на ставите;  |  |
|  | **Комплектност** |  | Съгласно вложения в оригиналната опаковка опис на фирмата-производител. |  |
| **2.** | **ГРЕБЕН ТРЕНАЖОР**  | **2бр.** | За аеробна, кардио и комплексна тренировка на скелетната мускулатура. |  |
|  | **Състав и описание** | . | Вентилатора да е със спираловиден регулатор;Рама;Работната верига да е с никелирано покритие;Опората за краката да е с варираща по размер стъпенка;Подвижна седалка;Дръжката да е с 10 градусова извивка;Монитора да се захранва от батерии и по индукционен път от ротора на уреда. |  |
|  | **Принцип на действие** |  | Маховик с регулирано съпротивление на въздуха се задвижва от работна верига.Седнал върху подвижната пейка, с движение симулиращо гребане, трениращия изтегля работната верига, натоварвайки при това движения почти  всички мускули на тялото си. |  |
|  | **Технически параметри** |  | Степени за увеличаване на тренировъчното натоварване: не по-малко от 10.Дължина на сглобения уред:от 220 см.до 250 см.;Ширина на сглобения уред: от 50см. до 60 см.; Височина на сглобения уред: от 80см. до 90 см.;Максимално тегло на трениращия: не по-малко от 180кг. |  |
|  | **Конструктивни изисквания**  |  | Стабилна конструкция;Система за задвижване: с работна верига;Тип на подвижната седалка: с ролкова система;Система за стабилно фиксиране на стъпалата;Монитор / дисплей за основните показатели на тренировката да включва: текуща програма, време,  изминато разстояние (брой  загребвания), скорост на загребванията, пулс, разход на калории;  |  |
|  | **Изисквания за ергономия и техническа естетика**  |  | Регулируеми по размер стъпенки;Работни ъгли изчислени за естествено положение на тялото в хода на изпълнение на упражнението.  |  |
|  | **Комплектност** |  | Съгласно вложения в оригиналната опаковка опис на фирмата-производител. |  |

***Приложение:***

*Фотографски снимки и/или каталог на предлаганите стоки, които ще се доставят.*

*Дата:…………2014 г. Подпис и печат*

 *(име) (длъжност)*

**Приложение № 2.3.**

До

Прокуратурата на Република България

гр. София, бул. „Витоша” № 2

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осем „а“ от ЗОП, с предмет: **„………………..”,** по обособена позиция № **….. – „………………………….“.**

**ОТ**

Участник: **.......................................................................................................;**

Адрес: .............................................................................................................;

Тел.: .............., факс: .............;

регистриран по ф.д. №................/………….. по описа на ........................... Окръжен/Градски съд;

ИН по ДДС: **...........................,** ЕИК по БУЛСТАТ **................................;**

Представлявано от **.........................................................................................**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

**С настоящото декларираме:**

1. Запознати сме с условията, посочени в Публичната покана.
2. Приемаме изцяло, без резерви или ограничения всички условия на настоящата обществена поръчка.
3. Предлагаме следното техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя:
* **Срок за изпълнение на доставките:………………………………….**
* **Срок за монтаж:…………………………………………………………**
* **Срок за гаранционно обслужване:…………………………………..**
* **Срок за отстраняване на повреди и/или дефекти, проявили се в рамките на гаранционния срок:**
* **Условия за гаранционно обслужване:……………………………**
* **Място за изпълнение на доставката: ……………………………**

*/Участникът следва да попълни с конкретно предложение всяко от посочените по-горе изисквания /*

1. Декларирам, че доставяните стоки ще са нови и неупотребявани.
2. Декларирам, че при доставката стоките ще бъдат придружени със следните документи:

- препоръки за правилна експлоатация;

- указания за монтаж;

- гаранционна карта на производителя.

 6. Декларирам, че ще осигуря подходяща опаковка, гарантираща безопасно транспортиране на стоките.

7.Технически характеристики на предлаганите стоки:

Всеки участник попълва дясната колона на таблиците с конкретните данни на своето предложение за съответния вид стока. Под тях може да запише в табличен или текстов формат допълнителна информация, допълваща данните в таблиците или разширяваща кръга на техническите параметри на предложението с нови показатели. Попълването на данните за посочените в таблиците показатели е задължително.

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА СПОРТНА ЗАЛА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Артикул** | **Брой /Комплект** | **Описание** | **Предложение на участника** |
| **1.** | **ОЛИМПИЙСКИ ЛОСТ** | **4бр.** | За вдигане на тежести и практикуване на кросфит тренировки. |  |
|  | **Състав и описание** |  |  Олимпийският лост представлява метален прът изработен от стомана със специални якостни свойства, в двата края на който са монтирани въртящи се накрайници за дискове с различна тежест. |  |
|  | **Технически параметри** |  | Общо тегло: 20кг.Обща дължина: от 210см. до 220см.Диаметър на въртящитесе накрайници: 50 мм. |  |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Да е с накатка върху грифа за по здраво захващане;Да е с лагери в накрайниците за тежести;Калибровка за прецизност и точност на теглото; |  |
| **2.** | **ДИСКОВЕ (ТЕЖЕСТИ) ЗА ОЛИМПИЙСКИ ЛОСТ**  | **50бр.** | За увеличаване/намаляване на тежестта при практикуване на вдигане на тежести и кросфит тренировки. |  |
|  | **Състав и описание** |  | Представляват дискове с различен диаметър и обозначение за теглото. |  |
|  | **Технически параметри** |  | Тегло на всеки диск съответно:20кг., 15кг.,10кг., 5кг. и 2,5кг.Диаметър на вътрешния отвор: 51 мм. |  |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Ръкохватки за хващане;Синтетично покрити повърхности (каучуково или ПВЦ покритие);  |  |
|  | **Изисквания за ергономия и техническа естетика** |  | Да са с еднотипен дизайн (еднакъв брой ръкохватки); Да са с ясни теглови обозначения;Да са с оребряване на ръкохватките; |  |
|  | **Изисквания за безопасност**  |  | Калибровка за прецизност и точност на теглото; |  |
|  | **Комплектност** |  | Диск 20кг. - 10бр.Диск 15кг. - 10бр.Диск 10кг. - 10бр.Диск 5кг. - 10бр.Диск 2,5кг. - 10бр. |  |
| **3.** | **ФИКСИРАЩА ВТУЛКА ЗА ОЛИМПИЙСКИ ЛОСТ** | **8бр.** | За фиксиране на дисковете (и увеличаване на теглото) на олимпийския лост |  |
|  | **Състав и описание** |  | Представляват метална втулка с перчати винтове за неподвижно закрепване към въртящите се накрайници на лоста и винтов механизъм за пристягане и фиксиране на дисковете. |  |
|  | **Технически параметри** |  | Тегло: 2,5кг.Диаметър на вътрешния отвор: 51 мм. |  |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Да е с перчати винтове за закрепване към въртящите се накрайници;Да са с винтов механизъм за прстягане и фиксиране на дисковете;Да са с отсъстват хлабини и луфтове след затягане на винтовите механизми.Калибровка за прецизност и точност на теглото; |  |
| **4.** | **НОРМАЛНО ОГЪНАТ ЛОСТ ( EZ ЛОСТ)** | **1бр.** | За тренировка мускулите на ръцете, горната част на тялото и кросфит тренировки. |  |
|  | **Състав и описание** |  | EZ лостът представлява изкривен по специален начин метален прът изработен от стомана със специални якостни свойства, в двата края на който се нареждат дискове с различна тежест. Различната кривина на EZ лоста позволява по-удобен хват, за по-добро изолиране на тренираната мускулна група. |  |
|  | **Технически параметри** |  | Тегло на лоста от 8кг. до 12кг.Дължина от 120см. до 160см.Диаметър на накрайниците с резба:30мм. |  |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Накрайниците да са с с резба и винт за фиксиране на тежестите;Грифа на лоста да е с накатка, за по здраво захващане; |  |
|  | **Изисквания за безопасност** |  | Калибровка за прецизност и точност на теглото;Да отсъстват хлабини и луфтове след затягане на винтовете; |  |
|  | **Комплектност** |  | EZ лост нормално огънат с резба и 2бр притягащи винтове; |  |
| **5.** | **СИЛНО ОГЪНАТ ЛОСТ** **( EZ ЛОСТ)** | **1 бр.** | За тренировка мускулите на ръцете, горната част на тялото и кросфит тренировки. |  |
|  | **Състав и описание** |  | EZ лостът представлява изкривен по специален начин метален прът изработен от стомана със специални якостни свойства, в двата края на който се нареждат дискове с различна тежест. Различната кривина на EZ лоста позволява по-удобен хват за по-добро изолиране на тренираната мускулна група. |  |
|  | **Технически параметри** |  | Тегло на лоста от 8кг. до 12кг.Дължина от 120см. до 160см.Диаметър на накрайниците с  резба:30мм. |  |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Накрайниците да са с резба и винт за фиксиране на тежестите;Грифа на лоста да е с накатка, за по здраво захващане; |  |
|  | **Изисквания за безопасност** |  | Калибровка за прецизност и точност на теглото;Да отсъстват хлабини и луфтове след затягане на винтовете; |  |
|  | **Комплектност** |  | EZ лост нормално огънат с резба и 2бр притягащи винтове; |  |
| **6.** | **РЪКОХВАТКА ЗА ДЪМБЕЛ** | **12бр.** | За тренировка мускулите на ръцете, горната част на тялото и кросфит тренировки. |  |
|  | **Състав и описание** |  | Ръкохватката за дъмбел представлява къса метална ръкохватка изработена от стомана със специални якостни свойства, в двата края на която се нареждат дискове с различна тежест. |  |
|  | **Технически параметри** |  | Дължина: от 30см. до 40см.Диаметър на накрайниците с резба:30мм. |  |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Накрайниците да са с резба и винт за фиксиране на тежестите;Ръкохватката да е с накатка или гумирано покритие, за по здраво захващане; |  |
|  | **Изисквания за безопасност** |  | Калибровка за прецизност и точност на теглото;Да отсъстват хлабини и луфтове след затягане на винтовете; |  |
|  | **Комплектност** |  | Ръкохватка с резба и 2бр притягащи винтове; |  |
| **7.** | **ДИСКОВЕ ЗА ДЪМБЕЛИ И EZ ЛОСТ** | **108бр.** | За увеличаване/намаляване на тежестта при практикуване на вдигане на тежести и кросфит тренировки. |  |
|  | **Състав и описание** |  | Представляват дискове с различен диаметър и обозначение за теглото. |  |
|  | **Технически параметри** |  | Теглото на всеки диск да е съответно: 10кг., 5кг. и 2,5кг.Диаметър на вътрешния отвор: 31 мм. |  |
|  | **Изисквания за безопасност** |  | Да са с ясни теглови обозначения;Калибровка за прецизност и точност на теглото;  |  |
|  | **Комплектност** |  | Диск 10кг. - 8бр.Диск 5кг. - 50бр.Диск 2,5кг. - 50бр. |  |
| **8.** | **ФИКСИРАЩА СКОБА ЗА EZ ЛОСТ** | **10бр.** | За фиксиране на дискове върху EZ лостa. |  |
|  | **Състав и описание** |  | Представляват метална спирална пружина с уширени краища за удобен хват, позволяваща надеждно закрепване, прстягане и фиксиране на дисковете към накрайниците на EZ лоста. |  |
|  | **Технически параметри** |  | Диаметър на вътрешния отвор - 31 мм. |  |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Да са тип метална спирална пружина;Да имат уширени краища (метални или пластмасови) за удобно и лесно натягане  на пружината; |  |
|  | **Изисквания за безопасност** |  | Да отсъстват хлабини и луфтове след  затягане на винтовете; |  |
| **9.** | **ГИРА**  | **24бр.** | За бой със сянка, кардио и аеробна тренировка. |  |
|  | **Състав и описание** |  | Представлява ръкохватка с отлети от двете страни тежести и обозначение за теглото. |  |
|  | **Технически параметри** |  | Тегло на всяка гира съответно: 1кг. и 3кг. |  |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Да е със синтетично покрити повърхности (каучуково или ПВЦ покритие);  |  |
|  | **Изисквания за ергономия и техническа естетика** |  | Гирите да са с еднотипен дизайн (форма); Да са с ясни теглови обозначения; |  |
|  | **Изисквания за безопасност**  |  | Калибровка за прецизност и точност на теглото; |  |
|  | **Комплектност** |  | Гира 1кг. - 12бр.Гира 3кг. - 12бр.  |  |

***Приложение:***

*Фотографски снимки и/или каталог на предлаганите стоки, които ще се доставят.*

*Дата:…………2014 г. Подпис и печат*

 *(име) (длъжност*

**Приложение № 2.4.**

До

Прокуратурата на Република България

гр. София, бул. „Витоша” № 2

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осем „а“ от ЗОП, с предмет: **„………………..”,** по обособена позиция № **….. – „………………………….“.**

**ОТ**

Участник: **.......................................................................................................;**

Адрес: .............................................................................................................;

Тел.: .............., факс: .............;

регистриран по ф.д. №................/………….. по описа на ........................... Окръжен/Градски съд;

ИН по ДДС: **...........................,** ЕИК по БУЛСТАТ **................................;**

Представлявано от **.........................................................................................**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

**С настоящото декларираме:**

1. Запознати сме с условията, посочени в Публичната покана.
2. Приемаме изцяло, без резерви или ограничения всички условия на настоящата обществена поръчка.
3. Предлагаме следното техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя:
* **Срок за изпълнение на доставките:………………………………**
* **Срок за монтаж:……………………………………………………..**
* **Срок за гаранционно обслужване:………………………………..**
* **Срок за отстраняване на повреди и/или дефекти, проявили се в рамките на гаранционния срок:……………………………………**
* **Условия за гаранционно обслужване:…………………………….**
* **Място за изпълнение на доставката: ………………………………**

*/Участникът следва да попълни с конкретно предложение всяко от посочените по-горе изисквания /*

1. Декларирам, че доставяните стоки ще са нови и неупотребявани.
2. Декларирам, че при доставката стоките ще бъдат придружени със следните документи:

- препоръки за правилна експлоатация;

- указания за монтаж;

- гаранционна карта на производителя.

6. Декларирам, че ще осигуря подходяща опаковка, гарантираща безопасно транспортиране на стоките.

7.Технически характеристики на предлаганите стоки:

Всеки участник попълва дясната колона на таблиците с конкретните данни на своето предложение за съответния вид стока. Под тях може да запише в табличен или текстов формат допълнителна информация, допълваща данните в таблиците или разширяваща кръга на техническите параметри на предложението с нови показатели. Попълването на данните за посочените в таблиците показатели е задължително.

**ФИТНЕС УРЕДИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Артикул** | **Брой /Комплект** | **Описание** | **Предложение на участника** |
| **1.** | **ПРЕСА ЗА ГЪРДИ С ТЕЖЕСТИ** | **1бр.** | За тренировка на мускулатурата на гърдите (пекторалис майор). |  |
|  | **Състав и описание** |  | Неподвижна рама;Тежести, които се приплъзват по фиксирани оси;Теглителен работен стоманен кабел с ПВС покритие;Система от ролки;Лостова система; |  |
|  | **Принцип на действие** |  | Чрез система от лостове, стоманени кабели и макари, трениращия изтегля  работния стоманен кабел с движение симулиращо истласкване напред, при  което се постига натоварване на мускулите на гърдите и горната част на торса. |  |
|  | **Технически параметри** |  | Тежести за увеличаване на тренировъчното натоварване:от 80кг. до 100кг.;Височина на сглобения уред: от 170см. до 175 см.;Ширина на сглобения уред:  от 110см. до 120 см.; Дължина на сглобения уред: от 120 до 130 см.;Максимално тегло на трениращия: не по-малко от 180кг. |  |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Стабилна конструкция;Система за задвижване: стоманен кабел с ПВЦ покритие;Надежден механизъм за фиксиране на подвижните тежести.Тежести с гумирана повърхност;Седалка регулируема по височина;Подходящо антикорозионно покритие от полиестерна прахова боя или алтернативна такава, със сходни свойства; |  |
|  | **Изисквания за безопасност** |  | Стабилна метална конструкция;Надежден механизъм за фиксиране на подвижната седалка |  |
|  | **Комплектност** |  | Съгласно вложения в оригиналната опаковка опис на фирмата-производител |  |
| **2.** | **ПОРТАЛЕН СКРИПЕЦ** | **1бр.** | За тренировка на комплексно натоварване на мускулатурата на горната част на тялото. |  |
|  | **Състав и описание** |  | Неподвижна рама;Тежести, които се приплъзват по фиксирани оси;Теглителен работен стоманен кабел с ПВС покритие;Система от подвижни направляващи ролки;Ръкохватки; |  |
|  | **Принцип на действие** |  | Чрез система от подвижни направляващи ролки, стоманени кабели и макари,  трениращия избира височината на началната позиция, от която изтегля работния стоманен кабел напред, надолу и т.н. при което се постига натоварване  на мускулите на гърдите и горната част на торса. |  |
|  | **Технически параметри** |  | Тежести за увеличаване на тренировъчното натоварване:  от 60кг. до 80кг. (симетрично от двете страни);Височина на сглобения уред:от230см. до 240 см.;Ширина на сглобения уред: от 70см. до 80 см.;Дължина на сглобения уред:от 340 см. до 350 см.; |  |
|  | **Конструктивни изисквания**  |  | Стабилна конструкция;Система за задвижване: стоманен кабел с ПВЦ покритие;**Накрайник за олимпийски лост подвижен в 2 равнини (по вертикала и по хоризонтала), с възможност за** **фиксиране на всяка от основите.** |  |
|  | **Изисквания за безопасност** |  | Стабилна метална конструкция;Надежден механизъм за фиксиране на подвижните тежести.Надежден механизъм за фиксиране на подвижните ролки. |  |
|  | **Комплектност** |  | Съгласно вложения в оригиналната опаковка опис на фирмата-производител. |  |
| **3.** | **МАШИНА ЗА ХИПЕР ЕКСТЕНЗИЯ** | **1бр.** | За тренировка на долните гръбни мускули. |  |
|  | **Състав и описание** |  | Неподвижна рама;Широка стъпенка;Неподвижни опори за петите и ахилеса.Подвижни във височина опори за горната част на бедрата и таза;Ръкохватки; |  |
|  | **Принцип на действие** |  | Чрез фиксиране на петите и долната част на ахилесовите сухожилия в неподвижните опори и поставяне на горната предна част на бедрата и таза върху подвижните опори фиксирани на подходяща височина, трениращия навежда напред и изправя назад горната част на тялото си, при което натоварва долните гръбни мускули. |  |
|  | **Технически параметри** |  | Височина на сглобения уред:от 60см. до 70 см.;Ширина на сглобения уред:от 50см. до 60 см.;Дължина на сглобения уред:от 100см. до 110 см.; Максимално тегло на трениращия: не по-малко от 180кг. |  |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Стабилна конструкция;Тапицирани подвижни и неподвижни Опори;Тапицерията да е от естествена, изкуствена кожа или полиоретан. |  |
|  | **Комплектност** |  | Съгласно вложения в оригиналната опаковка опис на фирмата-производител. |  |
| **4.** | **КОМБИНИРАНА ВИСИЛКА** | **1бр.** | За тренировка на горните гръбни мускули, раменните мускули, коремните мускули, бицепси и трицепси. |  |
|  | **Състав и описание** |  | Неподвижна рама;Стъпенки;Опори за предмишниците;Ръкохватки; |  |
|  | **Принцип на действие** |  | Чрез захващане за ръкохватките с различно разположение трениращия има възможност да изпълнява различни упражнения, като работи с тежестта на собственото си тяло за развитие на мускулатурата на горната част на тялото, а също и долната част на коремната мускулатура. |  |
|  | **Технически параметри** |  | Височина на сглобения уред:  от 220см. до 230см.;Ширина на сглобения уред: от 60см. до 70 см.; Дължина на сглобения уред:  от 110см. до 120 см.; Максимално тегло на трениращия: не по-малко от 180кг. |  |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Стабилна конструкция;Да е с тапицерия на опорите за предмишниците;Тапицерията да е от естествена, изкуствена кожа или полиоретан.Накатка срещу приплъзване върху ръкохватките;Подходящо антикорозионно покритие от полиестерна прахова боя или алтернативна такава, със сходни свойства; |  |
|  | **Комплектност** |  | Съгласно вложения в оригиналната опаковка опис на фирмата-производител. |  |
| **5.** | **ЛЕГ ПРЕСА** | **1бр.** | За тренировка на мускулите на краката. |  |
|  | **Състав и описание** |  | Неподвижна рама;Подвижна облегалка;Шейна със стъпенка и накрайници за тежести; |  |
|  | **Принцип на действие** |  | Чрез подвижна шейна със стъпенка и накрайници за поставяне на тежести,  трениращия разположен върху стабилно фиксираната облегалка изтласква с  крака избраната тежест, при което се постига натоварване  на мускулите на долната част на тялото и краката. |  |
|  | **Технически параметри** |  | Височина на сглобения уред: от 140см. до 150см.;Ширина на сглобения уред: от 110см. до 120см.;Дължина на сглобения уред: от 210см. до 220см.; Максимално тегло на трениращия: не по-малко от 180кг. |  |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Стабилна конструкция;Механизъм за фиксиране на различните положения на седалката;Тапицерия на седалката;Тапицерията да е от естествена, изкуствена кожа или полиоретан. |  |
|  | **Комплектност** |  | Съгласно вложения в оригиналната опаковка опис на фирмата-производител. |  |
| **6.** | **ПЕЙКА ПОДВИЖНА** | **1бр.** | За тренировка главно на горната част на тялото и като помощен уред за множество упражнения; |  |
|  | **Състав и описание** |  | Неподвижна рама;Подвижна седалка;Подвижен облегалка; |  |
|  | **Технически параметри** |  | Височина на сглобения уред: от 40см. до 50 см.;Ширина на сглобения уред:от 80см. до 90 см.; Дължина на сглобения уред: от 120см. до 140 см.;Максимално тегло на трениращия: не по-малко от 180кг.  |  |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Стабилна конструкция;Диапазон на движение на седалката: от 0 º до 90 º;Диапазон на движение на облегалката: от 0 º до 90 º;Механизъм за фиксиране на различните положения на седалката и облегалката;Да е с тапицирани седалка и облегалка;Тапицерията да е от естествена, изкуствена кожа или полиоретан. |  |
|  | **Комплектност** |  | Съгласно вложения в оригиналната опаковка опис на фирмата-производител. |  |
| **7.** | **СКОТОВА ПЕЙКА** | **1бр.** | За тренировка на натоварване мускулите на ръцете ( бицепси); |  |
|  | **Състав и описание** |  | Неподвижна рама;Поставка за къс лост;Подвижна във височина опора за мишниците; Подвижна във височина седалка; |  |
|  | **Технически параметри** |  | Работен ъгъл на подвижната във височина опора за мишниците: 60º;Височина на сглобения уред: от 80см. до 90 см.;Ширина на сглобения уред:от 80см. до 90 см.;Дължина на сглобения уред: от 110см. до 120 см.;Максимално тегло на трениращия: не по-малко от 180кг.; |  |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Стабилна конструкция;Опората за мишниците и седалката са тапицирани;Тапицерията да е от естествена, изкуствена кожа или полиоретан.Да има поставка за лост с тежести |  |
|  | **Комплектност** |  | Съгласно вложения в оригиналната опаковка опис на фирмата-производител. |  |
| **8.** | **ЛАТ-ПУЛЕЙ МАШИНА** | **1бр.** | За комбинирана тренировка на мускулатурата на ръцете и гърба. |  |
|  | **Състав и описание** |  | Неподвижна рама;Тежести, които се приплъзват по фиксирани оси;Теглителен работен стоманен кабел с ПВС покритие;Система от ролки;Упор за горната част на бедрата;Седалка - малка;Стъпенка;Седалка - голяма;Ръкохватка; |  |
|  | **Принцип на действие** |  | Чрез избор на две работни позиции, задвижвайки система от подвижни тежести, стоманени кабели и макари, трениращия постига натоварване на мускулите на ръцете и гърба. |  |
|  | **Технически параметри** |  | Включени тежести за увеличаване на тренировъчното натоварване: от 90кг. до 100кг.;Височина на сглобения уред: от 230см. до 240 см.;Ширина на сглобения уред: от 60см. до 70 см.; Дължина на сглобения уред: от 250см. до260 см.;Задвижване: стоманен кабел с ПВС покритие;Максимално тегло на трениращия:не по-малко от 180кг. |  |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Стабилна конструкция;Система за задвижване: стоманен кабел с ПВЦ покритие;Надежден механизъм за фиксиране на подвижните тежести.Тежестите да са с гумирана повърхност;Седалките да са тапицирани;Тапицерията да е от естествена, изкуствена кожа или полиоретан. |  |
|  | **Изисквания за безопасност** |  | Стабилна метална конструкция;Надежден механизъм за фиксиране на подвижните тежести; |  |
|  | **Комплектност** |  | Съгласно вложения в оригиналната опаковка опис на фирмата-производител. |  |
| **9.** | **КЛАСИЧЕСКА ЛЕЖАНКА** | **1бр.** | За тренировка на мускулите на гърдите и ръцете. |  |
|  | **Състав и описание** |  | Неподвижна рама;Тапицирана пейка;Поставка за олимпийски лост; |  |
|  | **Технически параметри** |  | Височина на сглобения уред: от 120см. 130 см.;Ширина на сглобения уред: от 130см. до 140 см.; Дължина на сглобения уред: от160см. до 165 см.;Максимално тегло на трениращия:не по-малко от 180кг. |  |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Стабилна конструкция;Поставка за олимпийски лост с минимум 3 (три) нива;Пейката да е тапицирана;Тапицерията да е от естествена, изкуствена кожа или полиоретан. |  |
|  | **Изисквания за безопасност** |  | Стабилна метална конструкция;Отсъствие на хлабини и луфтове при пейката. |  |
|  | **Комплектност** |  | Съгласно вложения в оригиналната опаковка опис на фирмата-производител. |  |
| **10.** | **ЛЕЖАНКА С ВАРИРАЩ НАКЛОН** | **1бр.** | За тренировка на мускулите в горната част на гърдите и ръцете. |  |
|  | **Състав и описание** |  | Неподвижна рама;Тапицирана пейка;Поставка за олимпийски лост; |  |
|  | **Технически параметри** |  | Височина на сглобения уред: от130см. до 140 см.;Ширина на сглобения уред: от 130см.до 140 см.; Дължина на сглобения уред: от150см. 165 см.;Максимално тегло на трениращия: не по-малко от 180кг. |  |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Стабилна конструкция;Поставка за олимпийски лост с минимум 3 (три) нива;Пейката с променлив наклон да е тапицирана;Тапицерията да е от естествена, изкуствена кожа или полиоретан. |  |
|  | **Изисквания за безопасност** |  | Стабилна метална конструкция;Да отсъстват хлабини и луфтове при пейката;Надежден механизъм за фиксиране на пейката при различните положения; |  |
|  | **Комплектност** |  | Съгласно вложения в оригиналната опаковка опис на фирмата-производител. |  |
| **11.** | **ПЕЙКА ЗА КОРЕМНИ ПРЕСИ** | **1бр.** | За тренировка на мускулите на корема и косите мускули на хълбоците;  |  |
|  | **Състав и описание** |  | Неподвижна рама;Подвижна седалка;Подвижен упор за подбедриците; |  |
|  | **Технически параметри** |  | Височина на сглобения уред: от 55см. до 60 см.;Ширина на сглобения уред: от 65см. до 70 см.; Дължина на сглобения уред: от110см. до 120 см.;Максимално тегло на трениращия: не по-малко от 180кг. |  |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Стабилна конструкция;Седалката и подвижния упор за подбедриците да са тапицирани;Тапицерията да е от естествена, изкуствена кожа или полиоретан. |  |
|  | **Изисквания за безопасност** |  | Надеждни механизми за фиксиране на подвижните части;Да отсъстват на хлабини и луфтове; |  |
|  | **Комплектност** |  | Съгласно вложения в оригиналната опаковка опис на фирмата-производител. |  |
|  |  |  |  |  |
| **12.** | **ПРЕСА ЗА РАМО С ТЕЖЕСТИ** | **1бр.** | За тренировка на раменната мускулатура. |  |
|  | **Състав и описание** |  | Неподвижна рама;Тежести, които се приплъзват по фиксирани оси;Теглителен работен стоманен кабел с ПВС покритие;Система от ролки;Лостова система; |  |
|  | **Принцип на действие** |  | Чрез система от лостове, стоманени кабели и макари, трениращия изтегля  работния стоманен кабел като отвежда лакти и мишници настрани и нагоре, при  което се постига натоварване на мускулите на раменете и горната част на торса. |  |
|  | **Технически параметри** |  | Тежести за увеличаване на тренировъчното натоварване:от 30кг. до 60кг.;Височина на сглобения уред: от 140см. до 160 см.;Ширина на сглобения уред: от 90см. до 110 см.; Дължина на сглобения уред: от 90см. до 110 см.;Максимално тегло на трениращия: не по-малко от 180кг. |  |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Стабилна конструкция;Система за задвижване: стоманен кабел с ПВЦ покритие;Надежден механизъм за фиксиране на подвижните тежести.Тежести с гумирана повърхност;Седалката и опорите за мишниците да са тапицирани;Тапицерията да е от естествена, изкуствена кожа или полиоретан.Да е с подходящо антикорозионно покритие от полиестерна прахова боя или алтернативна такава, със сходни свойства; |  |
|  | **Изисквания за безопасност** |  | Стабилна метална конструкция;Надежден механизъм за фиксиране на подвижната седалка |  |
|  | **Комплектност** |  | Съгласно вложения в оригиналната опаковка опис на фирмата-производител |  |
| **13.** | **ПЕЙКА ЗА РАМО** | **1бр.** | За тренировка на раменната мускулатура. |  |
|  | **Състав и описание** |  | Неподвижна рама;Тапицирана седалка;Тапицирана облегалка;Поставка за олимпийски лост; |  |
|  | **Технически параметри** |  | Височина на сглобения уред: от130см. до 150 см.;Ширина на сглобения уред: от 120см.до 130 см.; Дължина на сглобения уред: от 130см. 150 см.;Максимално тегло на трениращия: не по-малко от 180кг. |  |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Стабилна конструкция;Поставка за олимпийски лост с минимум 3 (три) нива;Тапицирана седалка да е с възможност за регулиране по височина;Тапицерията да е от естествена, изкуствена кожа или полиоретан. |  |
|  | **Изисквания за безопасност** |  | Стабилна метална конструкция;Отсъствие на хлабини и луфтове при седалката и облегалката; |  |
|  | **Комплектност** |  | Съгласно вложения в оригиналната опаковка опис на фирмата-производител. |  |
| **14.** | **3D СМИТ МАШИНА** | **1бр.** | За комплексна тренировка на цялата скелетна мускулатура. |  |
|  | **Състав и описание** |  | Неподвижна рама;Поставка за олимпийски лост, които се приплъзват по фиксирани оси и релси в две равнини: вертикала и хоризонтала;Система от лагери за плавно движение;Система от фиксатори на лоста по височина;  |  |
|  | **Принцип на действие** |  | Чрез фиксиран на подвижни оси лост с тежести, трениращия може да безопасно да тренира мускулите на краката, а при преместване на подвижните оси към предната част на уреда с използването на свободна пейка и регулиран наклон да тренира мускулите от горната част на тялото. |  |
|  | **Технически параметри** |  | Височина на сглобения уред: от 230см. до 250см.;Ширина на сглобения уред: от 100см. до 120см.;Дължина на сглобения уред: от 190см. до 200см.; Максимално тегло на трениращия: не по-малко от 180кг. |  |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Стабилна конструкция;Подсилени направляващи оси.Плавно движение по хоризонтала и вертикала.Система от стабилни фиксатори на тежестта на работна височина. |  |
|  | **Комплектност** |  | Съгласно вложения в оригиналната опаковка опис на фирмата-производител. |  |
| **15.** | **ПОСТАВКА ЗА ДЪМБЕЛИ И ГИРИ** | **2бр.** | За подреждане на свободните дъмбели и гири. |  |
|  | **Състав и описание** |  | Стойката за дъмбели и гири представлява стабилна метална конструкция върху която се подреждат свободните уреди с различна тежест. |  |
|  | **Технически параметри** |  | Височина: от 55см. до 60 см.;Ширина: от 65см. до 70 см.; Дължина: от 150см. до 200 см.; |  |
| **16.** | **ПИРАМИДА ЗА ДИСКОВЕ** | **1бр.** | За подреждане на свободните дискове. |  |
|  | **Състав и описание** |  | Пирамидата за дискове представлява стабилна метална конструкция върху която са стабилно прикрепени накрайници за подреждане (нанизване) на свободните дискове с различна тежест. |  |
|  | **Технически параметри** |  | Височина: от 60см. до 65 см.;Ширина: от 65см. до 70 см.; Дължина: от 80см. до 90 см.; |  |
|  | **Конструктивни изисквания** |  | Стабилна конструкция;Минимум шест накрайника за подреждане на дискове; Възможност за подреждане на лостове; |  |

***Приложение:***

*Фотографски снимки и/или каталог на предлаганите стоки, които ще се доставят.*

*Дата:…………2014 г. Подпис и печат*

 *(име) (длъжност)*

**Приложение№ 3.1.**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

в процедура по реда на Глава осем „а” от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка, с предмет: **„…………….“,** за обособена позиция № **….. – „……………….“.**

Настоящото ценово предложение е подадено от ……………………………

*(пълно наименование на участника и правно-организационната му форма),*

и подписано от…………………………………………..……………………………

*(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН и длъжност на представляващия участника, адрес за кореспонденция)*

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След като се запознахме с изискванията и условията, посочени с публичната покана по глава осем „а“ от ЗОП, с предмет **„……….“,** за обособена позиция № **….. – „……………….“,** сме съгласни да изпълним доставките, предмет на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на Възложителя и Техническото ни предложение, както следва:

Предлагаме на вниманието Ви следното ценово предложение:

Общата стойност за изпълнение на поръчката по обособена позиция № ….. – „……………………………“ е: …………………………лева (*словом:*…….….) без включен ДДС.

Общата стойност за изпълнение на поръчката по обособена позиция № ….. – „……………………………“ е: …………………………лева (*словом:*…….….) с включен ДДС……….............../………………./лева.

Декларираме, че предлаганата цена на стоките е крайна и в нея сме включили всички разходи, свързани с тяхната доставка до посоченото от Възложителя място, в т.ч., но не само: транспортните разходи, товаро-разтоварни разходи, разходи за монтаж и пр.

 Ценовата таблица e с единични цени и обща цена за всички предложени артикули, без включен ДДС.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Артикул** | **Брой** | **единична цена****в лв. без ддс** | **обща цена в****лв. без ддс****К5=к3хк4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Настилка за бойни изкуства** | **1бр.** |  |  |
| **2.** | **Боксов чувал** | **4бр.** |  |  |
| **3.** | **тренировъчни торби****тип “Bulgarian bag” или еквивалент** | **10бр.** |  |  |
| **Обща стойност на стоките обособена позиция № 1 …………………………………….***(цифром и словом)* |

Дата:…………2014 г. Подпис и печат……………..

 (трите имена, подпис и печат)

**Приложение№ 3.2.**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

в процедура по реда на Глава осем „а” от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка, с предмет: **„…………….“,** за обособена позиция № **….. – „……………….“.**

Настоящото ценово предложение е подадено от ……………………………

*(пълно наименование на участника и правно-организационната му форма),*

и подписано от…………………………………………..……………………………

*(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН и длъжност на представляващия участника, адрес за кореспонденция)*

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След като се запознахме с изискванията и условията, посочени с публичната покана по глава осем „а“ от ЗОП, с предмет **„……….“,** за обособена позиция № **….. – „……………….“,** сме съгласни да изпълним доставките, предмет на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на Възложителя и Техническото ни предложение, както следва:

Предлагаме на вниманието Ви следното ценово предложение:

Общата стойност за изпълнение на поръчката по обособена позиция № ….. – „……………………………“ е: …………………………лева (*словом:*…….….) без включен ДДС.

Общата стойност за изпълнение на поръчката по обособена позиция № ….. – „……………………………“ е: …………………………лева (*словом:*…….….) с включен ДДС……….............../………………./лева.

Декларираме, че предлаганата цена на стоките е крайна и в нея сме включили всички разходи, свързани с тяхната доставка до посоченото от Възложителя място, в т.ч., но не само: транспортните разходи, товаро-разтоварни разходи, разходи за монтаж и пр.

 Ценовата таблица e с единични цени и обща цена за всички предложени артикули, без включен ДДС.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Артикул** | **Брой** | **единична цена****в лв. без ддс** | **обща цена в****лв. без ддс****К5=к3хк4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1.  | **Бягаща пътека** | **2бр.** |  |  |
| **2.** | **Гребен тренажор**  | **2бр.** |  |  |
| **Обща стойност на стоките обособена позиция № 2 …………………………………….***(цифром и словом)* |

Дата:…………2014 г. Подпис и печат……………..

 (трите имена, подпис и печат)

**Приложение№ 3.3.**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

в процедура по реда на Глава осем „а” от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка, с предмет: **„…………….“,** за обособена позиция № **….. – „……………….“.**

Настоящото ценово предложение е подадено от ……………………………

*(пълно наименование на участника и правно-организационната му форма),*

и подписано от…………………………………………..……………………………

*(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН и длъжност на представляващия участника, адрес за кореспонденция)*

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След като се запознахме с изискванията и условията, посочени с публичната покана по глава осем „а“ от ЗОП, с предмет **„……….“,** за обособена позиция № **….. – „……………….“,** сме съгласни да изпълним доставките, предмет на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на Възложителя и Техническото ни предложение, както следва:

Предлагаме на вниманието Ви следното ценово предложение:

Общата стойност за изпълнение на поръчката по обособена позиция № ….. – „……………………………“ е: …………………………лева (*словом:*…….….) без включен ДДС.

Общата стойност за изпълнение на поръчката по обособена позиция № ….. – „……………………………“ е: …………………………лева (*словом:*…….….) с включен ДДС……….............../………………./лева.

Декларираме, че предлаганата цена на стоките е крайна и в нея сме включили всички разходи, свързани с тяхната доставка до посоченото от Възложителя място, в т.ч., но не само: транспортните разходи, товаро-разтоварни разходи, разходи за монтаж и пр.

 Ценовата таблица e с единични цени и обща цена за всички предложени артикули, без включен ДДС.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Артикул** | **Брой** | **единична цена****в лв. без ддс** | **обща цена в****лв. без ддс****К5=к3хк4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Олимпийски лост** | **4бр.** |  |  |
| **2.** | **Дискове (тежести) за олимпийски лост , от които:** | **50бр., от които** | - | - |
| Диск 20кг.  | **10бр.** |  |  |
| Диск 15кг.  | **10бр.** |  |  |
| Диск 10кг.  | **10бр.** |  |  |
| Диск 5кг.  | **10бр.** |  |  |
| Диск 2,5кг. | **10бр.** |  |  |
| **3.** | **Фиксираща втулка за олимпийски лост** | **8бр.** |  |  |
| **4.** | **Нормално огънат лост ( ez лост)** | **1бр.** |  |  |
| **5.** | **Силно огънат лост ( ez лост)** | **1бр.** |  |  |
| **6.** | **Ръкохватка за дъмбел** | **12бр.** |  |  |
| **7.** | **Дискове за дъмбели и ez лост, от които:**  | **108 бр., от които** | - | - |
| **Диск 10кг.**  | **8 бр.**  |  |  |
| **Диск 5кг.**  | **50 бр.**  |  |  |
| **Диск 2,5кг** | **50 бр.** |  |  |
| **8.** | **Фиксираща скоба за EZ лост** | **10 бр.** |  |  |
| **9.** | **Гири, от които:** | **24 бр., от които** | - | - |
| **Гири 1 кг.** | **12бр.** |  |  |
| **Гири 3 кг.** | **12бр.** |  |  |
| **Обща стойност на стоките обособена позиция № 3 …………………………………….***(цифром и словом)* |

Дата:…………2014 г. Подпис и печат……………..

 (трите имена, подпис и печат)

**Приложение№ 3.4.**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

в процедура по реда на Глава осем „а” от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка, с предмет: **„…………….“,** за обособена позиция № **….. – „……………….“.**

Настоящото ценово предложение е подадено от ……………………………

*(пълно наименование на участника и правно-организационната му форма),*

и подписано от…………………………………………..……………………………

*(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН и длъжност на представляващия участника, адрес за кореспонденция)*

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След като се запознахме с изискванията и условията, посочени с публичната покана по глава осем „а“ от ЗОП, с предмет **„……….“,** за обособена позиция № **….. – „……………….“,** сме съгласни да изпълним доставките, предмет на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на Възложителя и Техническото ни предложение, както следва:

Предлагаме на вниманието Ви следното ценово предложение:

Общата стойност за изпълнение на поръчката по обособена позиция № ….. – „……………………………“ е: …………………………лева (*словом:*…….….) без включен ДДС.

Общата стойност за изпълнение на поръчката по обособена позиция № ….. – „……………………………“ е: …………………………лева (*словом:*…….….) с включен ДДС……….............../………………./лева.

Декларираме, че предлаганата цена на стоките е крайна и в нея сме включили всички разходи, свързани с тяхната доставка до посоченото от Възложителя място, в т.ч., но не само: транспортните разходи, товаро-разтоварни разходи, разходи за монтаж и пр.

 Ценовата таблица e с единични цени и обща цена за всички предложени артикули, без включен ДДС.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Артикул** | **Брой** | **единична цена****в лв. без ддс** | **обща цена в****лв. без ддс****К5=к3хк4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Преса за гърди с тежести** | **1 бр.** |  |  |
| **2.** | **Портален скрипец** | **1бр.** |  |  |
| **3.** | **Машина за хипер екстензия** | **1бр.** |  |  |
| **4.** | **Комбинирана висилка** | **1 бр.** |  |  |
| **5.** | **Лег преса** | **1бр.** |  |  |
| **6.** | **Пейка подвижна** | **1бр.** |  |  |
| **7.** | **Скотова пейка** | **1бр.** |  |  |
| **8.** | **Лат-пулей машина** | **1бр.** |  |  |
| **9.** | **Класическа лежанка** | **1бр.** |  |  |
| **10.** | **Лежанка с вариращ наклон** | **1бр.** |  |  |
| **11.** | **Пейка за коремни преси** | **1 бр.** |  |  |
| **12.** | **Преса за рамо с тежести** | **1 бр.** |  |  |
| **13.** | **Пейка за рамо** | **1бр.** |  |  |
| **14.** | **3D смит машина** | **1бр.** |  |  |
| **15.** | **Поставка за дъмбели и гири** | **2бр.** |  |  |
| **16.** | **Пирамида за дискове** | **1бр.** |  |  |
| **Обща стойност на стоките обособена позиция № 4 …………………………………….***(цифром и словом)* |

Дата:…………2014 г. Подпис и печат……………..

 (трите имена, подпис и печат)

 **Проект на договор за възлагане на обществена поръчка за Обособена позиция № 1**

**ДОГОВОР № ………………**

**ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

Днес, ………..2014 г. в гр. София, на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки се сключи настоящият договор, с предмет „Доставка на спортно оборудване и уреди, за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор, по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на оборудване за практикуване на бойно-приложни спортове; Обособена позиция № 2: Доставка на уреди за кардио тренировка; Обособена позиция № 3: Доставка на принадлежности за спортна зала; Обособена позиция № 4: Доставка на фитнес уреди“, **за Обособена позиция № 1:** Доставка на оборудване за практикуване на бойно-приложни спортове.

между страните, както следва:

**1**. **ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**, гр. София, бул. „Витоша”№ 2, с ИН по ДДС № BG 121817309, ЕИК по БУЛСТАТ 121817309, представлявана от **Г-н Калин Иванов, директор на Бюро по защита при главния прокурор**, упълномощен със Заповед № ЛС-…………../……….2014г., на главния прокурор на Република България, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

**2.**................................................................................................................................

............................................... вписано в регистъра на търговските дружества при ........................................ съд под № ................., том ........, стр. ..........., ф.д. № ........., с ИН по ДДС……………, ЕИК по БУЛСТАТ ................., банкова сметка ......................................., със седалище и адрес на управление гр. ..............................................................., представлявано от ........................................... .................................., наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна.

**I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.**

Чл. 1. (1) ВъзложителяТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка, монтаж и гаранционно обслужване на посочените в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стоки (Приложение № 1), неразделна част от договора, и в съответствие с изискванията на настоящия договор.

(2) Техническите характеристики на стоките, които следва да достави ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, са подробно посочени в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение №1/, което е неразделна част от настоящия договор.

 **II. КАЧЕСТВО.**

Чл. 2. Качеството на стоките по чл. 1 следва да отговаря на техническите изисквания на Възложителя, описани в Техническото предложение.

**III. ЦЕНА.**

Чл. 3. (1) Цената на доставката е съгласно представеното Ценово предложение, представляващо Приложение № 2, неразделна част от договора.

(2) Цената по ал. 1 включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на доставката и гаранционното обслужване, в т.ч., но не само: транспортни разходи, товаро-разтоварни разходи, разходи за монтаж и пр.

(3) Цените на предоставяните доставки и услуги са определени в лева с включен ДДС и не подлежат на завишение през периода на изпълнение на договора.

(4) Стойността на договора е в размер на ………………… лв. (……………..) без включен ДДС.

**ІV. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.**

Чл. 4. Начин на плащане – по банков път, с платежно нареждане в български лева. Плащането се осъществява по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:………………………….,

Банкова сметка: ………………………………

Чл. 5. (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТзаплаща цената по чл. 3, ал. 4, в срок до 10 дни от подписване на договора, след представяне от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на** издадена фактура (хартиена или електронна, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис) за стоките, които следва да бъдат доставени.

(2) Фактурата следва да бъде надлежно оформена, с посочено основание - № на договор и включваща думата „Аванс“.

**V. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.**

Чл. 6. (1) Мястото на изпълнение на доставката по смисъла на договора гр. София, ул. „Майор Векилски“ №2, ет.2.

(2) Договорът се сключва за срок до изтичане на срока за отстраняване на гаранционна повреда, считано от датата на изтичане на срока за гаранционното обслужване на стоките.

(3) Срокът за доставка на стоките е до ……… (………..) дни *(попълва се съгласно предложението на изпълнителя)*, считано от датата на подписване на договора.

(4) Срокът за гаранционно сервизно обслужване на стоките е ……… (………..) години *(попълва се съгласно предложението на изпълнителя)*, считано от деня, следващ датата на подписване на примно-предавателните протокол/и, удостоверяващи доставката на стоките на посочения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ адрес.

(5) Гаранционното сервизно обслужване на стоките се извършва на място или в сервиз на Изпълнителя.

**VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.**

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да достави стоките, предмет на договора, като прехвърли правото на собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да извършва гаранционно обслужване на доставените стоки;

в) да изпълни задълженията си по настоящия договор, качествено и в определените срокове, в съответствие с действащата нормативна уредба в Република България и с условията и изискванията на Техническото и Ценовото си предложение;

г) да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в статута на фирмата до изтичане срока на договора.

Чл. 8.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

а) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на услугата;

б) да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати цената на договора и при условията на настоящия договор.

Чл. 10.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а) да оказва контрол при изпълнение на договора;

б) да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши доставката в срок, без отклонение от договореното и без недостатъци.

**VII. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ.**

Чл. 11. Приемането на стоките, предмет на договора се извършва на мястото на доставката от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 12. Представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подписват приемно-предавателен протокол/и, удостоверяващ получаването на стоките и съответствието им с договореното.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя следното длъжностно лице, което да отговаря за пълното и точно изпълнение на договора и да подписва приемно-предавателните протоколи, удостоверяващи получаването на стоките:

-..........................................................................................................................................

 Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя следното длъжностно лице, което да отговаря за пълното и точно изпълнение на договора и да подписва приемно-предавателния протокол/и, удостоверяващ получаването на стоките:

-...........................................................................................................................................

Чл. 15. При приемането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да прегледа външния вид и да провери техническите параметри на стоките, съобразно договореното, в присъствие на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16. Външни повреди и несъответствия в техническите параметри на стоките могат да бъдат основание за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯда поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подмени несъответстващите стоки с такива, отговарящи на всички изисквания, посочени в Приложение № 1 към договора.

Чл. 17. Процедури за тестване:

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ след монтажа извършава тестове на стоките, за да потвърди, че те отговарят на всички изисквания.

(2) Фазата на тестване включва проверка на функционалността на стоките в присъствието на Изпълнителя.

 Чл. 18. Ако в резултат на тестовете бъдат установени липси/дефекти, същите следва да бъдат отстранени от Изпълнителя в срок до 5 работни дни.

Чл. 19. Стоките ще бъдат приети, само ако:

(1) Отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както са описани в Техническото предложение.

(2) Са придружени от пълната документация, необходима за използването им.

Чл. 20. (1) Собствеността и рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване на приемателно-предавателния/те протокол по чл. 12.

(2) Приемането се извършва от Възложителя по количество, качество (външен оглед), окомплектоване и наличие на експедиционни документи и се извършва в деня на доставка и се удостоверява с подписването на приемно-предавателен/и протокол/и.

(3) При доставката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи документация, която включва информация относно:

- препоръки за правилна експлоатация;

- указания за монтаж;

- гаранционна карта на производителя.

**VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ. НЕУСТОЙКИ.**

**Гаранция за авансово плащане.**

Чл. 21. (1)ИЗЪЛНИТЕЛЯТ представя при подписването на договора гаранция за авансово плащане - безусловна и неотменима банкова гаранция по договора в оригинал, издадена от българска банка в полза на възложителя или парична сума, преведена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2)Размерът на гаранцията по ал. 1 за изпълнение на договора е 100 % от стойността на настоящия договор с ДДС и е със срок на валидност от датата на издаването й, до най-малко 15 дни след изтичане на срока за доставка на стоките, предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Гаранцията по ал. 1 се задържа в случаите, предвидени в настоящия договор.

**Задържане и освобождаване на гаранциите.**

Чл. 22. (1) При неизпълнение на доставката, предмет на настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в предвидения в договора срок на изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за авансово плащане, по чл. 21 от настоящия договор.

(2) Гаранцията за авансово плащане по чл. 21 се освобождава в 15 (петнадесет) дневен срок от подписването на последния приемно-предавателен протокол за извършената доставка, освен в случаите на чл.22, ал. 1.

**Неустойки**

Чл. 23. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни доставката или част от нея, или изискванията за нея съгласно договора, в установения по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,4 на сто от цената по договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.

Чл. 24. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,2 на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.

Чл. 25. (1) За неизпълнението на други задължения по договора, в установения по договора срок, извън посочените в чл. 23, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,2 на сто от цената по договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.

(2) Задържането на гаранцията за авансово плащане, и изплащането на неустойка не лишава изправната страна по договора от правото да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените размери.

**IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.**

Чл. 26. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на срока;

2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

(2) При прекратяване на договора по чл. 26, т. 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 27. Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят, освен в случаите на чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

**Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.**

Чл. 28. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

Чл. 29. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

Чл. 30. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

Чл. 31. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

**ХI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.**

Чл. 32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

Чл. 33. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на договора.

Чл. 34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

**ХII. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ.**

Чл.35.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обслужва гаранционно стоките за срок от …………………години.

(2) Гаранционният срок започва да тече от деня следващ датата на подписване на приемно-предавателния протокол за доставката на съответната стока.

Чл.36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на доставените стоки от датата на доставката, при спазване на условията за гаранционно обслужване, доколкото друго не е посочено в настоящия договор.

Чл.37. Всички дефекти, появили се в гаранционния срок, които не са причинени от неправилно действие на служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се отстраняват от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.38. Срокът за отстраняване на повреди и/или дефекти, проявили си в рамките на гаранционния срок, е не повече от 10 работни дни. Срокът започва да тече от момента на уведомяване на Изпълнителя за повредата или недостатъка. Възложителят може да направи уведомяването по факс, и-мейл адрес или по поща с писмо с обратна разписка.

Чл.39. В случай, че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или замени некачественото устройство с ново със същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът го прави негодно за използване по предназначение. Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**ХIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ.**

Чл.40. Договорът се счита изпълнен към датата на изпълнение на последното задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, възникнало в гаранционния срок за обслужване.

Чл. 41. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 42. Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 - Техническо предложение;

Приложение № 2 – Ценово предложение.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**КАЛИН ИВАНОВ**

**ДИРЕКТОР НА БЮРО ПО ЗАЩИТА**

**ПРИ ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР**

**НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СДМ”**

 **И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ**

**Проект на договор за възлагане на обществена поръчка за Обособена позиция № 2**

**ДОГОВОР № ………………**

**ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

Днес, ………..2014 г. в гр. София, на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки се сключи настоящият договор, с предмет „Доставка на спортно оборудване и уреди, за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор, по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на оборудване за практикуване на бойно-приложни спортове; Обособена позиция № 2: Доставка на уреди за кардио тренировка; Обособена позиция № 3: Доставка на принадлежности за спортна зала; Обособена позиция № 4: Доставка на фитнес уреди“, **за Обособена позиция № 2:** Доставка на уреди за кардио тренировка.

между страните, както следва:

**1**. **ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**, гр. София, бул. „Витоша”№ 2, с ИН по ДДС № BG 121817309, ЕИК по БУЛСТАТ 121817309, представлявана от **Г-н Калин Иванов, директор на Бюро по защита при главния прокурор**, упълномощен със Заповед № ЛС-…………../……….2014г., на главния прокурор на Република България, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

**2.**................................................................................................................................

............................................... вписано в регистъра на търговските дружества при ........................................ съд под № ................., том ........, стр. ..........., ф.д. № ........., с ИН по ДДС……………, ЕИК по БУЛСТАТ ................., банкова сметка ......................................., със седалище и адрес на управление гр. ..............................................................., представлявано от ........................................... .................................., наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна.

**I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.**

Чл. 1. (1) ВъзложителяТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка, монтаж и гаранционно обслужване на посочените в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стоки (Приложение № 1), неразделна част от договора, и в съответствие с изискванията на настоящия договор.

(2) Техническите характеристики на стоките, които следва да достави ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, са подробно посочени в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение №1/, което е неразделна част от настоящия договор.

**II. КАЧЕСТВО.**

Чл. 2. Качеството на стоките по чл. 1 следва да отговаря на техническите изисквания на Възложителя, описани в Техническото предложение.

**III. ЦЕНА.**

Чл. 3. (1) Цената на доставката е съгласно представеното Ценово предложение, представляващо Приложение № 2, неразделна част от договора.

(2) Цената по ал. 1 включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на доставката и гаранционното обслужване, в т.ч., но не само: транспортни разходи, товаро-разтоварни разходи, разходи за монтаж и пр.

(3) Цените на предоставяните доставки и услуги са определени в лева с включен ДДС и не подлежат на завишение през периода на изпълнение на договора.

(4) Стойността на договора е в размер на ………………… лв. (……………..) без включен ДДС.

**ІV. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.**

Чл. 4. Начин на плащане – по банков път, с платежно нареждане в български лева. Плащането се осъществява по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:………………………….,

Банкова сметка: ………………………………

Чл. 5. (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТзаплаща цената по чл. 3, ал. 4, в срок до 10 дни от подписване на договора, след представяне от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на** издадена фактура (хартиена или електронна, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис) за стоките, които следва да бъдат доставени.

(2) Фактурата следва да бъде надлежно оформена, с посочено основание - № на договор и включваща думата „Аванс“.

**V. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.**

Чл. 6. (1) Мястото на изпълнение на доставката по смисъла на договора гр. София, ул. „Майор Векилски“ №2, ет.2.

(2) Договорът се сключва за срок до изтичане на срока за отстраняване на гаранционна повреда, считано от датата на изтичане на срока за гаранционното обслужване на стоките.

(3) Срокът за доставка на стоките е до ……… (………..) дни *(попълва се съгласно предложението на изпълнителя)*, считано от датата на подписване на договора.

(4) Срокът за гаранционно сервизно обслужване на стоките е ……… (………..) години *(попълва се съгласно предложението на изпълнителя)*, считано от деня, следващ датата на подписване на примно-предавателните протокол/и, удостоверяващи доставката на стоките на посочения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ адрес.

(5) Гаранционното сервизно обслужване на стоките се извършва на място или в сервиз на Изпълнителя.

**VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.**

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да достави стоките, предмет на договора, като прехвърли правото на собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да извършва гаранционно обслужване на доставените стоки;

в) да изпълни задълженията си по настоящия договор, качествено и в определените срокове, в съответствие с действащата нормативна уредба в Република България и с условията и изискванията на Техническото и Ценовото си предложение;

г) да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в статута на фирмата до изтичане срока на договора.

Чл. 8.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

а) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на услугата;

б) да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати цената на договора и при условията на настоящия договор.

Чл. 10.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а) да оказва контрол при изпълнение на договора;

б) да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши доставката в срок, без отклонение от договореното и без недостатъци.

**VII. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ.**

Чл. 11. Приемането на стоките, предмет на договора се извършва на мястото на доставката от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 12. Представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подписват приемно-предавателен протокол/и, удостоверяващ получаването на стоките и съответствието им с договореното.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя следното длъжностно лице, което да отговаря за пълното и точно изпълнение на договора и да подписва приемно-предавателните протоколи, удостоверяващи получаването на стоките:

-..........................................................................................................................................

 Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя следното длъжностно лице, което да отговаря за пълното и точно изпълнение на договора и да подписва приемно-предавателния протокол/и, удостоверяващ получаването на стоките:

-...........................................................................................................................................

Чл. 15. При приемането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да прегледа външния вид и да провери техническите параметри на стоките, съобразно договореното, в присъствие на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16. Външни повреди и несъответствия в техническите параметри на стоките могат да бъдат основание за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯда поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подмени несъответстващите стоки с такива, отговарящи на всички изисквания, посочени в Приложение № 1 към договора.

Чл. 17. Процедури за тестване:

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ след монтажа извършава тестове на стоките, за да потвърди, че те отговарят на всички изисквания.

(2) Фазата на тестване включва проверка на функционалността на стоките в присъствието на Изпълнителя.

 Чл. 18. Ако в резултат на тестовете бъдат установени липси/дефекти, същите следва да бъдат отстранени от Изпълнителя в срок до 5 работни дни.

Чл. 19. Стоките ще бъдат приети, само ако:

(1) Отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както са описани в Техническото предложение.

(2) Са придружени от пълната документация, необходима за използването им.

Чл. 20. (1) Собствеността и рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване на приемателно-предавателния/те протокол по чл. 12.

(2) Приемането се извършва от Възложителя по количество, качество (външен оглед), окомплектоване и наличие на експедиционни документи и се извършва в деня на доставка и се удостоверява с подписването на приемно-предавателен/и протокол/и.

(3) При доставката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи документация, която включва информация относно:

- препоръки за правилна експлоатация;

- указания за монтаж;

- гаранционна карта на производителя.

**VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ. НЕУСТОЙКИ.**

**Гаранция за авансово плащане.**

Чл. 21. (1)ИЗЪЛНИТЕЛЯТ представя при подписването на договора гаранция за авансово плащане - безусловна и неотменима банкова гаранция по договора в оригинал, издадена от българска банка в полза на възложителя или парична сума, преведена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2)Размерът на гаранцията по ал. 1 за изпълнение на договора е 100 % от стойността на настоящия договор с ДДС и е със срок на валидност от датата на издаването й, до най-малко 15 дни след изтичане на срока за доставка на стоките, предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Гаранцията по ал. 1 се задържа в случаите, предвидени в настоящия договор.

**Задържане и освобождаване на гаранциите.**

Чл. 22. (1) При неизпълнение на доставката, предмет на настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в предвидения в договора срок на изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за авансово плащане, по чл. 21 от настоящия договор.

(2) Гаранцията за авансово плащане по чл. 21 се освобождава в 15 (петнадесет) дневен срок от подписването на последния приемно-предавателен протокол за извършената доставка, освен в случаите на чл.22, ал. 1.

**Неустойки**

Чл. 23. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни доставката или част от нея, или изискванията за нея съгласно договора, в установения по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,4 на сто от цената по договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.

Чл. 24. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,2 на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.

Чл. 25. (1) За неизпълнението на други задължения по договора, в установения по договора срок, извън посочените в чл. 23, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,2 на сто от цената по договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.

(2) Задържането на гаранцията за авансово плащане, и изплащането на неустойка не лишава изправната страна по договора от правото да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените размери.

**IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.**

Чл. 26. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на срока;

2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

(2) При прекратяване на договора по чл. 26, т. 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 27. Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят, освен в случаите на чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

**Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.**

Чл. 28. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

Чл. 29. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

Чл. 30. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

Чл. 31. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

**ХI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.**

Чл. 32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

Чл. 33. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на договора.

Чл. 34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

**ХII. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ.**

Чл.35.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обслужва гаранционно стоките за срок от …………………години.

(2) Гаранционният срок започва да тече от деня следващ датата на подписване на приемно-предавателния протокол за доставката на съответната стока.

Чл.36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на доставените стоки от датата на доставката, при спазване на условията за гаранционно обслужване, доколкото друго не е посочено в настоящия договор.

Чл.37. Всички дефекти, появили се в гаранционния срок, които не са причинени от неправилно действие на служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се отстраняват от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.38. Срокът за отстраняване на повреди и/или дефекти, проявили си в рамките на гаранционния срок, е не повече от 10 работни дни. Срокът започва да тече от момента на уведомяване на Изпълнителя за повредата или недостатъка. Възложителят може да направи уведомяването по факс, и-мейл адрес или по поща с писмо с обратна разписка.

Чл.39. В случай, че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или замени некачественото устройство с ново със същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът го прави негодно за използване по предназначение. Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**ХIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ.**

Чл.40. Договорът се счита изпълнен към датата на изпълнение на последното задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, възникнало в гаранционния срок за обслужване.

Чл. 41. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 42. Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 - Техническо предложение;

Приложение № 2 – Ценово предложение.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**КАЛИН ИВАНОВ**

**ДИРЕКТОР НА БЮРО ПО ЗАЩИТА**

**ПРИ ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР**

**НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СДМ”**

 **И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ**

**Проект на договор за възлагане на обществена поръчка за Обособена позиция № 3**

**ДОГОВОР № ………………**

**ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

Днес, ………..2014 г. в гр. София, на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки се сключи настоящият договор, с предмет „Доставка на спортно оборудване и уреди, за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор, по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на оборудване за практикуване на бойно-приложни спортове; Обособена позиция № 2: Доставка на уреди за кардио тренировка; Обособена позиция № 3: Доставка на принадлежности за спортна зала; Обособена позиция № 4: Доставка на фитнес уреди“, **за Обособена позиция № 3:** Доставка на принадлежности за спортна зала

между страните, както следва:

**1**. **ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**, гр. София, бул. „Витоша”№ 2, с ИН по ДДС № BG 121817309, ЕИК по БУЛСТАТ 121817309, представлявана от **Г-н Калин Иванов, директор на Бюро по защита при главния прокурор**, упълномощен със Заповед № ЛС-…………../……….2014г., на главния прокурор на Република България, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

**2.**................................................................................................................................

............................................... вписано в регистъра на търговските дружества при ........................................ съд под № ................., том ........, стр. ..........., ф.д. № ........., с ИН по ДДС……………, ЕИК по БУЛСТАТ ................., банкова сметка ......................................., със седалище и адрес на управление гр. ..............................................................., представлявано от ........................................... .................................., наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна.

**I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.**

Чл. 1. (1) ВъзложителяТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка, монтаж и гаранционно обслужване на посочените в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стоки (Приложение № 1), неразделна част от договора, и в съответствие с изискванията на настоящия договор.

(2) Техническите характеристики на стоките, които следва да достави ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, са подробно посочени в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение №1/, което е неразделна част от настоящия договор.

**II. КАЧЕСТВО.**

Чл. 2. Качеството на стоките по чл. 1 следва да отговаря на техническите изисквания на Възложителя, описани в Техническото предложение.

**III. ЦЕНА.**

Чл. 3. (1) Цената на доставката е съгласно представеното Ценово предложение, представляващо Приложение № 2, неразделна част от договора.

(2) Цената по ал. 1 включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на доставката и гаранционното обслужване, в т.ч., но не само: транспортни разходи, товаро-разтоварни разходи, разходи за монтаж и пр.

(3) Цените на предоставяните доставки и услуги са определени в лева с включен ДДС и не подлежат на завишение през периода на изпълнение на договора.

(4) Стойността на договора е в размер на ………………… лв. (……………..) без включен ДДС.

**ІV. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.**

Чл. 4. Начин на плащане – по банков път, с платежно нареждане в български лева. Плащането се осъществява по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:………………………….,

Банкова сметка: ………………………………

Чл. 5. (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТзаплаща цената по чл. 3, ал. 4, в срок до 10 дни от подписване на договора, след представяне от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на** издадена фактура (хартиена или електронна, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис) за стоките, които следва да бъдат доставени.

(2) Фактурата следва да бъде надлежно оформена, с посочено основание - № на договор и включваща думата „Аванс“.

**V. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.**

Чл. 6. (1) Мястото на изпълнение на доставката по смисъла на договора гр. София, ул. „Майор Векилски“ №2, ет.2.

(2) Договорът се сключва за срок до изтичане на срока за отстраняване на гаранционна повреда, считано от датата на изтичане на срока за гаранционното обслужване на стоките.

(3) Срокът за доставка на стоките е до ……… (………..) дни *(попълва се съгласно предложението на изпълнителя)*, считано от датата на подписване на договора.

(4) Срокът за гаранционно сервизно обслужване на стоките е ……… (………..) години *(попълва се съгласно предложението на изпълнителя)*, считано от деня, следващ датата на подписване на примно-предавателните протокол/и, удостоверяващи доставката на стоките на посочения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ адрес.

(5) Гаранционното сервизно обслужване на стоките се извършва на място или в сервиз на Изпълнителя.

**VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.**

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да достави стоките, предмет на договора, като прехвърли правото на собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да извършва гаранционно обслужване на доставените стоки;

в) да изпълни задълженията си по настоящия договор, качествено и в определените срокове, в съответствие с действащата нормативна уредба в Република България и с условията и изискванията на Техническото и Ценовото си предложение;

г) да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в статута на фирмата до изтичане срока на договора.

Чл. 8.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

а) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на услугата;

б) да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати цената на договора и при условията на настоящия договор.

Чл. 10.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а) да оказва контрол при изпълнение на договора;

б) да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши доставката в срок, без отклонение от договореното и без недостатъци.

**VII. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ.**

Чл. 11. Приемането на стоките, предмет на договора се извършва на мястото на доставката от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 12. Представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подписват приемно-предавателен протокол/и, удостоверяващ получаването на стоките и съответствието им с договореното.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя следното длъжностно лице, което да отговаря за пълното и точно изпълнение на договора и да подписва приемно-предавателните протоколи, удостоверяващи получаването на стоките:

-..........................................................................................................................................

 Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя следното длъжностно лице, което да отговаря за пълното и точно изпълнение на договора и да подписва приемно-предавателния протокол/и, удостоверяващ получаването на стоките:

-...........................................................................................................................................

Чл. 15. При приемането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да прегледа външния вид и да провери техническите параметри на стоките, съобразно договореното, в присъствие на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16. Външни повреди и несъответствия в техническите параметри на стоките могат да бъдат основание за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯда поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подмени несъответстващите стоки с такива, отговарящи на всички изисквания, посочени в Приложение № 1 към договора.

Чл. 17. Процедури за тестване:

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ след монтажа извършава тестове на стоките, за да потвърди, че те отговарят на всички изисквания.

(2) Фазата на тестване включва проверка на функционалността на стоките в присъствието на Изпълнителя.

 Чл. 18. Ако в резултат на тестовете бъдат установени липси/дефекти, същите следва да бъдат отстранени от Изпълнителя в срок до 5 работни дни.

Чл. 19. Стоките ще бъдат приети, само ако:

(1) Отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както са описани в Техническото предложение.

(2) Са придружени от пълната документация, необходима за използването им.

Чл. 20. (1) Собствеността и рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване на приемателно-предавателния/те протокол по чл. 12.

(2) Приемането се извършва от Възложителя по количество, качество (външен оглед), окомплектоване и наличие на експедиционни документи и се извършва в деня на доставка и се удостоверява с подписването на приемно-предавателен/и протокол/и.

(3) При доставката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи документация, която включва информация относно:

- препоръки за правилна експлоатация;

- указания за монтаж;

- гаранционна карта на производителя.

**VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ. НЕУСТОЙКИ.**

**Гаранция за авансово плащане.**

Чл. 21. (1)ИЗЪЛНИТЕЛЯТ представя при подписването на договора гаранция за авансово плащане - безусловна и неотменима банкова гаранция по договора в оригинал, издадена от българска банка в полза на възложителя или парична сума, преведена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2)Размерът на гаранцията по ал. 1 за изпълнение на договора е 100 % от стойността на настоящия договор с ДДС и е със срок на валидност от датата на издаването й, до най-малко 15 дни след изтичане на срока за доставка на стоките, предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Гаранцията по ал. 1 се задържа в случаите, предвидени в настоящия договор.

**Задържане и освобождаване на гаранциите.**

Чл. 22. (1) При неизпълнение на доставката, предмет на настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в предвидения в договора срок на изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за авансово плащане, по чл. 21 от настоящия договор.

(2) Гаранцията за авансово плащане по чл. 21 се освобождава в 15 (петнадесет) дневен срок от подписването на последния приемно-предавателен протокол за извършената доставка, освен в случаите на чл.22, ал. 1.

**Неустойки**

Чл. 23. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни доставката или част от нея, или изискванията за нея съгласно договора, в установения по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,4 на сто от цената по договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.

Чл. 24. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,2 на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.

Чл. 25. (1) За неизпълнението на други задължения по договора, в установения по договора срок, извън посочените в чл. 23, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,2 на сто от цената по договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.

(2) Задържането на гаранцията за авансово плащане, и изплащането на неустойка не лишава изправната страна по договора от правото да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените размери.

**IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.**

Чл. 26. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на срока;

2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

(2) При прекратяване на договора по чл. 26, т. 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 27. Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят, освен в случаите на чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

**Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.**

Чл. 28. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

Чл. 29. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

Чл. 30. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

Чл. 31. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

**ХI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.**

Чл. 32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

Чл. 33. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на договора.

Чл. 34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

**ХII. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ.**

Чл.35.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обслужва гаранционно стоките за срок от …………………години.

(2) Гаранционният срок започва да тече от деня следващ датата на подписване на приемно-предавателния протокол за доставката на съответната стока.

Чл.36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на доставените стоки от датата на доставката, при спазване на условията за гаранционно обслужване, доколкото друго не е посочено в настоящия договор.

Чл.37. Всички дефекти, появили се в гаранционния срок, които не са причинени от неправилно действие на служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се отстраняват от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.38. Срокът за отстраняване на повреди и/или дефекти, проявили си в рамките на гаранционния срок, е не повече от 10 работни дни. Срокът започва да тече от момента на уведомяване на Изпълнителя за повредата или недостатъка. Възложителят може да направи уведомяването по факс, и-мейл адрес или по поща с писмо с обратна разписка.

Чл.39. В случай, че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или замени некачественото устройство с ново със същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът го прави негодно за използване по предназначение. Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**ХIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ.**

Чл.40. Договорът се счита изпълнен към датата на изпълнение на последното задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, възникнало в гаранционния срок за обслужване.

Чл. 41. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 42. Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 - Техническо предложение;

Приложение № 2 – Ценово предложение.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**КАЛИН ИВАНОВ**

**ДИРЕКТОР НА БЮРО ПО ЗАЩИТА**

**ПРИ ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР**

**НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СДМ”**

 **И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ**

**Проект на договор за възлагане на обществена поръчка за Обособена позиция № 4**

**ДОГОВОР № ………………**

**ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

Днес, ………..2014 г. в гр. София, на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки се сключи настоящият договор, с предмет „Доставка на спортно оборудване и уреди, за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор, по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на оборудване за практикуване на бойно-приложни спортове; Обособена позиция № 2: Доставка на уреди за кардио тренировка; Обособена позиция № 3: Доставка на принадлежности за спортна зала; Обособена позиция № 4: Доставка на фитнес уреди“, **за Обособена позиция № 4:** Доставка на фитнес уреди

между страните, както следва:

**1**. **ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**, гр. София, бул. „Витоша”№ 2, с ИН по ДДС № BG 121817309, ЕИК по БУЛСТАТ 121817309, представлявана от **Г-н Калин Иванов, директор на Бюро по защита при главния прокурор**, упълномощен със Заповед № ЛС-…………../……….2014г., на главния прокурор на Република България, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

**2.**................................................................................................................................

............................................... вписано в регистъра на търговските дружества при ........................................ съд под № ................., том ........, стр. ..........., ф.д. № ........., с ИН по ДДС……………, ЕИК по БУЛСТАТ ................., банкова сметка ......................................., със седалище и адрес на управление гр. ..............................................................., представлявано от ........................................... .................................., наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна.

**I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.**

Чл. 1. (1) ВъзложителяТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка, монтаж и гаранционно обслужване на посочените в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стоки (Приложение № 1), неразделна част от договора, и в съответствие с изискванията на настоящия договор.

(2) Техническите характеристики на стоките, които следва да достави ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, са подробно посочени в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение №1/, което е неразделна част от настоящия договор.

**II. КАЧЕСТВО.**

Чл. 2. Качеството на стоките по чл. 1 следва да отговаря на техническите изисквания на Възложителя, описани в Техническото предложение.

**III. ЦЕНА.**

Чл. 3. (1) Цената на доставката е съгласно представеното Ценово предложение, представляващо Приложение № 2, неразделна част от договора.

(2) Цената по ал. 1 включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на доставката и гаранционното обслужване, в т.ч., но не само: транспортни разходи, товаро-разтоварни разходи, разходи за монтаж и пр.

(3) Цените на предоставяните доставки и услуги са определени в лева с включен ДДС и не подлежат на завишение през периода на изпълнение на договора.

(4) Стойността на договора е в размер на ………………… лв. (……………..) без включен ДДС.

**ІV. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.**

Чл. 4. Начин на плащане – по банков път, с платежно нареждане в български лева. Плащането се осъществява по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:………………………….,

Банкова сметка: ………………………………

Чл. 5. (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТзаплаща цената по чл. 3, ал. 4, в срок до 10 дни от подписване на договора, след представяне от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на** издадена фактура (хартиена или електронна, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис) за стоките, които следва да бъдат доставени.

(2) Фактурата следва да бъде надлежно оформена, с посочено основание - № на договор и включваща думата „Аванс“.

**V. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.**

Чл. 6. (1) Мястото на изпълнение на доставката по смисъла на договора гр. София, ул. „Майор Векилски“ №2, ет.2.

(2) Договорът се сключва за срок до изтичане на срока за отстраняване на гаранционна повреда, считано от датата на изтичане на срока за гаранционното обслужване на стоките.

(3) Срокът за доставка на стоките е до ……… (………..) дни *(попълва се съгласно предложението на изпълнителя)*, считано от датата на подписване на договора.

(4) Срокът за гаранционно сервизно обслужване на стоките е ……… (………..) години *(попълва се съгласно предложението на изпълнителя)*, считано от деня, следващ датата на подписване на примно-предавателните протокол/и, удостоверяващи доставката на стоките на посочения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ адрес.

(5) Гаранционното сервизно обслужване на стоките се извършва на място или в сервиз на Изпълнителя.

**VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.**

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да достави стоките, предмет на договора, като прехвърли правото на собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да извършва гаранционно обслужване на доставените стоки;

в) да изпълни задълженията си по настоящия договор, качествено и в определените срокове, в съответствие с действащата нормативна уредба в Република България и с условията и изискванията на Техническото и Ценовото си предложение;

г) да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в статута на фирмата до изтичане срока на договора.

Чл. 8.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

а) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на услугата;

б) да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати цената на договора и при условията на настоящия договор.

Чл. 10.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а) да оказва контрол при изпълнение на договора;

б) да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши доставката в срок, без отклонение от договореното и без недостатъци.

**VII. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ.**

Чл. 11. Приемането на стоките, предмет на договора се извършва на мястото на доставката от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 12. Представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подписват приемно-предавателен протокол/и, удостоверяващ получаването на стоките и съответствието им с договореното.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя следното длъжностно лице, което да отговаря за пълното и точно изпълнение на договора и да подписва приемно-предавателните протоколи, удостоверяващи получаването на стоките:

-..........................................................................................................................................

 Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя следното длъжностно лице, което да отговаря за пълното и точно изпълнение на договора и да подписва приемно-предавателния протокол/и, удостоверяващ получаването на стоките:

-...........................................................................................................................................

Чл. 15. При приемането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да прегледа външния вид и да провери техническите параметри на стоките, съобразно договореното, в присъствие на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16. Външни повреди и несъответствия в техническите параметри на стоките могат да бъдат основание за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯда поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подмени несъответстващите стоки с такива, отговарящи на всички изисквания, посочени в Приложение № 1 към договора.

Чл. 17. Процедури за тестване:

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ след монтажа извършава тестове на стоките, за да потвърди, че те отговарят на всички изисквания.

(2) Фазата на тестване включва проверка на функционалността на стоките в присъствието на Изпълнителя.

 Чл. 18. Ако в резултат на тестовете бъдат установени липси/дефекти, същите следва да бъдат отстранени от Изпълнителя в срок до 5 работни дни.

Чл. 19. Стоките ще бъдат приети, само ако:

(1) Отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както са описани в Техническото предложение.

(2) Са придружени от пълната документация, необходима за използването им.

Чл. 20. (1) Собствеността и рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване на приемателно-предавателния/те протокол по чл. 12.

(2) Приемането се извършва от Възложителя по количество, качество (външен оглед), окомплектоване и наличие на експедиционни документи и се извършва в деня на доставка и се удостоверява с подписването на приемно-предавателен/и протокол/и.

(3) При доставката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи документация, която включва информация относно:

- препоръки за правилна експлоатация;

- указания за монтаж;

- гаранционна карта на производителя.

**VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ. НЕУСТОЙКИ.**

**Гаранция за авансово плащане.**

Чл. 21. (1)ИЗЪЛНИТЕЛЯТ представя при подписването на договора гаранция за авансово плащане - безусловна и неотменима банкова гаранция по договора в оригинал, издадена от българска банка в полза на възложителя или парична сума, преведена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2)Размерът на гаранцията по ал. 1 за изпълнение на договора е 100 % от стойността на настоящия договор с ДДС и е със срок на валидност от датата на издаването й, до най-малко 15 дни след изтичане на срока за доставка на стоките, предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Гаранцията по ал. 1 се задържа в случаите, предвидени в настоящия договор.

**Задържане и освобождаване на гаранциите.**

Чл. 22. (1) При неизпълнение на доставката, предмет на настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в предвидения в договора срок на изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за авансово плащане, по чл. 21 от настоящия договор.

(2) Гаранцията за авансово плащане по чл. 21 се освобождава в 15 (петнадесет) дневен срок от подписването на последния приемно-предавателен протокол за извършената доставка, освен в случаите на чл.22, ал. 1.

**Неустойки**

Чл. 23. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни доставката или част от нея, или изискванията за нея съгласно договора, в установения по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,4 на сто от цената по договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.

Чл. 24. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,2 на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.

Чл. 25. (1) За неизпълнението на други задължения по договора, в установения по договора срок, извън посочените в чл. 23, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,2 на сто от цената по договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.

(2) Задържането на гаранцията за авансово плащане, и изплащането на неустойка не лишава изправната страна по договора от правото да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените размери.

**IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.**

Чл. 26. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на срока;

2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

(2) При прекратяване на договора по чл. 26, т. 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 27. Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят, освен в случаите на чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

**Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.**

Чл. 28. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

Чл. 29. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

Чл. 30. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

Чл. 31. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

**ХI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.**

Чл. 32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

Чл. 33. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на договора.

Чл. 34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

**ХII. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ.**

Чл.35.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обслужва гаранционно стоките за срок от …………………години.

(2) Гаранционният срок започва да тече от деня следващ датата на подписване на приемно-предавателния протокол за доставката на съответната стока.

Чл.36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на доставените стоки от датата на доставката, при спазване на условията за гаранционно обслужване, доколкото друго не е посочено в настоящия договор.

Чл.37. Всички дефекти, появили се в гаранционния срок, които не са причинени от неправилно действие на служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се отстраняват от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.38. Срокът за отстраняване на повреди и/или дефекти, проявили си в рамките на гаранционния срок, е не повече от 10 работни дни. Срокът започва да тече от момента на уведомяване на Изпълнителя за повредата или недостатъка. Възложителят може да направи уведомяването по факс, и-мейл адрес или по поща с писмо с обратна разписка.

Чл.39. В случай, че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или замени некачественото устройство с ново със същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът го прави негодно за използване по предназначение. Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**ХIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ.**

Чл.40. Договорът се счита изпълнен към датата на изпълнение на последното задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, възникнало в гаранционния срок за обслужване.

Чл. 41. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 42. Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 - Техническо предложение;

Приложение № 2 – Ценово предложение.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**КАЛИН ИВАНОВ**

**ДИРЕКТОР НА БЮРО ПО ЗАЩИТА**

**ПРИ ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР**

**НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СДМ”**

 **И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ**

**Приложение № 4**

**БАНКОВА ГАРАНЦИЯ За авансово плащане**

(***ОБРАЗЕЦ)***

 ДО

 ПРОКУРАТУРА НА

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 СОФИЯ, бул.”Витоша”2

 Известени сме, че нашият КЛИЕНТ, ………………………………….. …………………..........

 /*наименование и адрес на участника*/

наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, с утвърден протокол на основание чл. 101г от ЗОП от .............г.

/*посочва се датата на протокола*/ е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8а от ЗОП, с предмет „Доставка на спортно оборудване и уреди, за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор, по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на оборудване за практикуване на бойно-приложни спортове; Обособена позиция № 2: Доставка на уреди за кардио тренировка; Обособена позиция № 3: Доставка на принадлежности за спортна зала; Обособена позиция № 4: Доставка на фитнес уреди“, **по обособена позиция № ………….. (изписана и с думи),**

с което е определен за **ИЗПЪЛНИТЕЛ** на посочената обществена поръчка.

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата, при подписването на Договора за възлагането на обществена поръчка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи на Вас, в качеството Ви на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** на горепосочената поръчка, банкова гаранция за авансово плащане, открита във Ваша полза, за сумата в размер на стойността на договора с ДДС, възлизаща на ……………………(словом) лева, за да гарантира предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние (банка) ................................ ………………………………………………..

 (*наименование и адрес на банката*)

с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим по посочената от Вас банкова сметка, всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават сумата от: …………………………….………. (………………………………………………………………)

 (*посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията*)

в срок до 3 /три/ работни дни след получаването на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас от обслужващата Ви банка, по електронен път при спазване на разпоредбите в Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез препоръчана поща. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване на Вашата писмена молба за плащане на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Настоящата банкова гаранция влиза в сила от ..................... *(посочва се датата на издаване)* и е валидна до ....................... (*15 дни след изтичане на срока за доставка*) и изтича изцяло и автоматично в случай, че до *15 дни след изтичане на срока за доставка* искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в ........................... (*банка*). След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага, след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Дата:……………2014 г. Подпис и печат:

гр............................ (на банката)